Firmware version           : R0.3
SVN                        : 0
Build Type                 : [SGLFK]= BenQ-Siemens Generated Linux build with Fieldtest Key 
Customization              : EF82_de-BRDHandel-std_0_001
Workaround NV-item version : 05
NV-item backup version     : 001

DUCK version               : 1280
3GSWUP version             : 2070
Repair Tool version        : 0099
USB Installer version      : 2030
