Новость от 11.04.2006 18:35:25

1. Перепрошивка RoverPC M1
----------------------------
- В данный момент прошивка на RoverPC M1 версии 0.360.080 выложена в общий доступ на сайте www.roverpc.ru и доступна для Вас для скачивания не только с FTP по логину и паролю. Так же в ближайшее будет выложена прошивка 0.430.080.
Сама прошивка может быть скачана Вами по ссылке ftp://ftp.roverbook.com/RoverPC/RoverPC_M1/
- Эта прошивка сейчас доступна и любому пользователю, который посетит сайт и прочитает эту новость. Перепрошивку пользователь осуществляет на свой страх и риск, если он допускает ошибку при перепрошивке или у него выключается электричество и т.д., то в дальнейшем возможен платный ремонт его смартфона. При чем в этом случае нужно спаивать микросхему с прошивкой и перешивать ее в программаторе, стоит такая процедура порядка 50у.е., но и это может не помочь и потребуется замена системной платы - это стоит порядка 170у.е.
- Обычная перепрошивка по запросу пользователя или выполненная в качестве ремонта оплачивается в РСЦ по 8у.е., но если у пользователя уже стоит прошивка версии 0.360.xxx, то перепрошивать ее повторно бессмысленно. В этом случае данная работа по отчету оплачена не будет. В отчете по ремонту RoverPC при работе перепрошивка нужно эту работу указывать подробно с указанием версии старой прошивки, а именно:
"перепрошивка версии 0.310.xxx на 0.360.xxx" или "перепрошивка версии 0.350.xxx на 0.360.xxx".
Работы типа "перепрошивка версии 0.360.xxx на 0.360.xxx" оплачиваться не будут в связи с их нецелесообразностью.
Если аппарат не включается, то версию прошивки можно определить по процедуре входа в режим загрузки, если вход осуществляется по кнопкам "громкость вниз" и "Power" - это старая прошивка 0.310.xxx.
Примечание:
xxx - любые цифры дополнительно идентифицирующие номер версии прошивки. Значимая часть номера в версии прошивки - это первая часть номера: 0.310 или 0.350 или 0.360.
Аппараты произведенные начиная с января 2006 года идут уже с последней версией прошивки (0.360.xxx).
2. Типовые неисправности RoverPC M1 и пути решения проблемы
------------------------------------------------------------
1) Со старой прошивкой (0.310.080) этот аппарат при полностью разрядившейся АКБ перестает от нее включаться - это "глюк" старой прошивки. В этом случае нужно либо взять полностью заряженную АКБ от другого аппарата, либо разрядившуюся АКБ аппарата нужно зарядить принудительно от источника питания. Тогда аппарат начнет включаться и его требуется перепрошить.
2) Если аппарат не включается и не входит в режим загрузки (не появляется зеленый экран) как указано в инструкции по нажатию кнопок "Power" + "громкость вниз" и вообще не подает никаких признаков жизни, то может помочь следующая процедура - нужно вынуть АКБ и, нажав на телефоне кнопки "Power" + "громкость вниз", вставить АКБ в аппарат - это может помочь и он войдет в режим загрузки.
3) Если неисправность телефона проявляется в одном из следующих видов:
- Аппарат самопроизвольно включается-выключается
- Аппарат не выключается кнопкой "Power"
- Не работает часть кнопок на клавиатуре аппарата
- Не переключается профиль гарнитура
Эти неисправности однозначно говорят о неисправности системной платы аппарата и перепрошивка тут не поможет. Требуется ремонт или замена системной платы см раздел "NEW!!! Сервисные бюллютени и рекомендации по ремонту RoverPC"