Новость от 05.09.2006 15:46:52

Рассмотрим одну из распространенных неисправностей поломку связанную с "залипанием" профиля гарнитуры.
На рис5 виден сам разъем для подключения гарнитуры(стандарта 2.5мм) и фильтрующие
емкости с сопротивлениями.
Для исправления этого "недуга" приемлимы 2 способа:
1)Встречались в нашей практике случаи, когда разъем немного отходил от контактной площадки,
и весь ремонт сводится к тому чтобы как следует пропаять ножки разъема, причем стоит
отметить что неконтакт видно невооруженным глазом(рис1, рис2), но при пропайке ножек следует помнить
и наблюдать за тем, чтобы олово не замкнуло случайно две разные ножки (рис6), верхнюю часть одной ножки и нижнюю
ножку на контактной площадке( на рис8 верхняя часть ножки !НЕ соединяется с нижней!, рис 11, рис 7)
2)но для 100% гарантии того что профиль отвиснет, необходимо помимо пропайки ножек
разъема избавиться от фильтрующих
емкостей (рис3 - в центре кадра видны 2 парные емкости(возле ножки картридера), и рис4 - в центре между 2-мя
0-ми сопротивлениями сидят емкости) Есть некоторые тонкости при ремонте данным методом:
так как разъем гарнитуры всязан с аудиочипом почти на прямую, то возможен плавающий дефект,
и вычислить именно ту самую неисправную емкость достаточно трудно и может потребоваться
много времени на диагностику,по-этому мы выпаиваем все 4 емкости (рис9, рис 10).
См. приложенный файл