Новость от 05.09.2006 11:47:42

Неисправность выражается в САМОПРОИЗВОЛЬНОМ включении \ выключении аппарата.
Это связанно в первую очередь с тем что емкость находящаяся на кнопке включения (для снятия «дребезга» ) теряет свои свойства и становится проводником, закорачивая цепь кнопки питания.
Выглядит эта емкость вот так (Рис 2)
Как выявляется неисправность:
Аппарат не включается (обязательно!!! перепрошивайте ВСЕ АППАРАТЫ т.к. именно после перепрошивки обнаруживается самопроизвольно вкл\выкл), перепрошивается, и после перепрошивки начинает самопроизвольно вкл\выкл.
Лечится эта неисправность Отпаиванием этого конденсатора, тем самым ликвидируется пробой.
См. приложенный файл.