Версия 15:

- увеличена громкость 
- используется ebuilt_ln фильтр вместо e ringing 
- пофиксены внезапные остановки mp3-плеера 
- изменения в процедуре инсталяции java midlets 
- пофиксен броузер (crash при удалении mms ap) 
- пофиксена нестабильность для mmc (частота снижена с 16МГц до 12МГц) 
- включена хардверная поддержка cts 
- пофиксена нестабильность при download



Update новой прошивки  делается только под Win2000/XP!


Как выглядит процесс прошивки: 

1. Выключаем телефон. и вынимаем из него все карточки. 
2. Копируете файл Exe в новую папку
3. Зажимаем джойстик посередине и, не отпуская его, нажимаем кнопку включения. 
4. На экране видим что-то вроде: подключите USB-кабель. Подключаем кабель и комп обнаруживает новое устройство. Устанавливаем прилагающиеся дрова и вперед, все как и раньше (вроде бы, т.к. дальше я пока не рискнул пробовать) 

-Кабель USB использование, только под Win2000 / XP, остаток% смотрите картинку

Goblin
goblin@oslik.ru

Прошивка скаченна с сайта www.oslik.ru


Если что-то не понятно, вот вам другая инструкция: 

Время от времени производители выпускают новые версии прошивок для своей продукции. Предполагается, что в новой версии исправлены недочеты прежних версий, добавлены новые возможности или и то и другое. Работают над совершенствованием, короче. 
Прошивка - программное обеспечение цифрового устройства. В данном случае это телефон Siemens SX1, речь будем вести именно о нём. 
Вы решились, это Ваше право. МногоУважаемая компания Siemens поддерживает свои продукты, прошивки для телефонов выкладывает на сайте www.my-siemens.com в соответствующих разделах (здесь можно скачать 7 версию на русском http://oslik.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=9039#9039 ), у Вас нет необходимости посещать СервисЦентр, прошить можно в домашних условиях. 
Нам понадобятся: 
- Компьютер с USB портом и с установленной ОС Windows, права администратора. Я использовал Win2000pro. 
- USB кабель из комплекта. Маркировка S30880-S6501-A830. Кабели других производителей и от других серий телефонов не подходят! 
- Собственно сам телефон Siemens SX1. С ЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ НА 100% и вынутыми картами ММС и SIM. 
- Программа прошивальщик с сайта www.my-siemens.com (возможны варианты, об этом дальше). 
- Трезвая голова, нехватка адреналина, уверенность в себе, уверенность в электросети. 
Я бы посоветовал прошивать с ноутбука или с компьютера подключенного к источнику бесперебойного питания, отключение напряжения сети даже на одно мгновение способно вывести телефон из строя, а наши СЦ ещё не умеют восстанавливать SX из такого состояния. В любом случае надо иметь достойный блок питания в компьютере, иначе скачок напряжения сети из-за включения лифта, электросварки, утюга, холодильника итп так же может повлиять на процесс прошивки.. 
Windows должен быть "свежезагруженным", стабильным, без интернета (отключите телефонный кабель от сети, чтобы модем не отреагировал на входящий звонок), с отключенными FireWall, хранителями экрана, антивирусами, вирусами и троянцами  , дабы те не просились в интернет и не занимали систему поиском чего-либо на жестком диске.. Инструкцию лучше распечатать заранее. 
Страшно? То-то!  Я Вам верю. 
Всё готово? Приступим? 
1. Выключаем телефон, подключаем кабель к компьютеру. 
2. Запускаем программу-прошивальщик. Имя у неё примерно такое: SX1_RUSSIA-RETAIL-uk-de-ru_06_0001_update.exe, в заголовке окошка есть надпись Siemens Update Tool V... или подобное. 
3. Ждем окончания установки программы и драйверов, читаем лицензионное соглашение, соглашаемся, жмём далее. 
4. Нажимаем джойстик, нажимаем кнопку включения питания телефона. (Это есть в окошке программы, четко следуем инструкциям) 
5. Телефон попросил кабель? Подключите. Жмем "далее". Программа занимается поиском телефона, потом начнет смену ПО. 
Всё! 
Не всё? Программа не находит телефон (ошибка 9)? Значит, Вы уже пытались установить прошивку и/или подложили не те драйвера. 
Что надо делать: 
-Для Win2000/WinXP пуск - настройка - панель управления - система - оборудование - диспетчер устройств. Находим "контроллеры универсальной шины USB". Среди устройств должен быть Siemens SX1 SWUP, правая кнопка мышки по этому устройству -> свойства - драйвер. Драйвер можно удалить, но придется перезагрузить компьютер и начать с пп1. Программа-прошивальщик сама предоставит драйвера системе. Если этого не произошло, то драйвер надо сменить вручную. Драйвер Siemens_Sx1swup.inf и siemens_sx1swup.sys желательно положить в папку C:\WINNT\System32\ (можно и в любую другую, только запомните путь к ней) 
Опять идем по пути Пуск - настройка - панель управления - система - оборудование - диспетчер устройств. Находим "контроллеры универсальной шины USB". Среди устройств должен быть Siemens SX1 SWUP, правая кнопка мышки по этому устройству -> свойства - драйвер. Теперь нажимаем кнопку "сменить драйвер" и указываем путь к папке с драйверами.. И возвращаемся к пп1 инструкции. 
Драйвера есть здесь 
Всё это было описано для прошивки с сайта www.my-siemens.com. А если не с этого сайта? Тогда, скорее всего у Вас прошивка в *.zip формате. Ничего принципиально не меняется, есть только пара отличий: 
- У Вас нет лицензионного соглашения. 
- немного другой подход к прошивке, все вышеперечисленные требования остаются в силе! 
- потеряются ВСЕ настройки и адресная книга в телефоне. Рекомендую сделать "бекап" и сохранить его на карточке ММС. (меню-прочее-память-функции-скопир.память телефона) Это позволит сохранить настройки и адресную книгу. Позаботьтесь о наличии места на карте ММС. 
1. Выключаем телефон, подключаем кабель к компьютеру. 
2. Распаковываем архив, запускаем программу-прошивальщик. 
3. Нажимаем кнопочку "Serial Config", находим пункт "USB Only", выбираем именно его. Выбранными останутся USB0 и USB Only, остальные пункты погаснут. 
4. Нажимаем джойстик, нажимаем кнопку включения питания телефона. 
5. Телефон попросил кабель? Подключите. 
6. Компьютер обнаружит новое устройство, попросит драйвера, укажите путь к распакованному архиву. Обычно драйвера есть в архиве, при распаковке располагаются во вложенной папке. 
7. Жмем Start... нервно смотрим на смену картинок на экране компьтера и смартфона. 
Рекомендации по замене драйверов справедливы и для этого случая, только этот прошивальщик самостоятельно драйвера не устанавливает, это надо делать вручную.

C уважением Николай aka Goblin
goblin@oslik.ru
