W celu załadowania oprogramowania do aparatu ST55 należy:
1. Uruchomić aplikację "DownloadADI.exe" z folderu Service Pack Downloader V4.10
2. Wybrać ścieżkę dostepową dla aplikacji "Main Core" i zaznaczyć jako aktywną
3. Wybrać ścieżkę dostępową dla aplikacji "Mapping1" i zaznaczyć jako aktywną
4. To samo dla aplikacji Language Pack"

5. podłączyć wyłączony aparat do PC poprzez kabel danych (Port COM)
6. Na aparacie wcisnąć czerwoną słuchawkę
7. Od tego momentu uaktywni się pasek stanu dla aolikacji "Downloader"
8. Po zakończonym procesie ładowania (ok. 20 min) wybrać przycisk "Reset" (downloader)
9. Wybrać ścieżkę dostępową dla aplikacji "Mappings2" i jedynie ją zaznaczyć jako aktywną.
10. Na aparacie wcisnąć czerwoną słuchawkę
11. Po zakończonym procesie odłączyć aparat.

W przypadku błędów wyświetlanych przez program proszę wyjąć i ponownie umieścić
w aparacie baterię.
 
