Eğer flashınızın 32 mb olduğundan eminseniz
bu klasördeki patch'i telinize uygulayabilirsiniz.

1. Sx1.c2f+v2.by.nadiren.exe'yi çalıştırın.
2. Bu klasördeki wsmp26.exe'yi çalıştırın, ve load diyerek 
   32mbflash.sxp dosyasını yükleyin.
3. Apply patch butonuna basın.
4. "patching ok" yazısı geldikten sonra wsmp26'yı kapatın ve
   firmware'i telinize yükleyin.