//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                                                                           /
// IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.42A/W32 EVALUATION   14/May/2010  13:33:18 /
// Copyright 1999-2005 IAR Systems. All rights reserved.                     /
//                                                                           /
//    Cpu mode        =  interwork                                           /
//    Endian          =  little                                              /
//    Stack alignment =  4                                                   /
//    Source file     =  F:\SVN\cn\ScreenNote\config_data.c                  /
//    Command line    =  F:\SVN\cn\ScreenNote\config_data.c -lC              /
//                       F:\SVN\cn\ScreenNote\newsgold\List\ -lA             /
//                       F:\SVN\cn\ScreenNote\newsgold\List\ -o              /
//                       F:\SVN\cn\ScreenNote\newsgold\Obj\ -s9 --no_unroll  /
//                       --cpu_mode arm --endian little --cpu ARM926EJ-S     /
//                       --stack_align 4 --interwork -e --fpu None           /
//                       --segment code=CONFIG --segment data=CONFIG -I      /
//                       "F:\software\Embedded Workbench 4.0                 /
//                       Evaluation\ARM\INC\" --inline_threshold=2           /
//    List file       =  F:\SVN\cn\ScreenNote\newsgold\List\config_data.s79  /
//                                                                           /
//                                                                           /
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

        NAME config_data

        RTMODEL "StackAlign4", "USED"
        RTMODEL "__cpu_mode", "__pcs__interwork"
        RTMODEL "__data_model", "absolute"
        RTMODEL "__endian", "little"
        RTMODEL "__rt_version", "6"

        RSEG CSTACK:DATA:NOROOT(2)

        PUBLIC cfgcbox1_1
        PUBLIC cfgcbox2_1
        PUBLIC cfgcolor
        PUBLIC cfgdat
        PUBLIC cfgdcolor
        PUBLIC cfgdfont
        PUBLIC cfgdoutlcolor
        PUBLIC cfgfont
        PUBLIC cfghdr0
        PUBLIC cfghdr1
        PUBLIC cfghdr1_1
        PUBLIC cfghdr1_3
        PUBLIC cfghdr1_4
        PUBLIC cfghdr1_5
        PUBLIC cfghdr1_6
        PUBLIC cfghdr1_7
        PUBLIC cfghdr2
        PUBLIC cfghdr2_1
        PUBLIC cfghdr2_2
        PUBLIC cfghdr2_3
        PUBLIC cfghdr2_4
        PUBLIC cfghdr2_5
        PUBLIC cfghdr2_6
        PUBLIC cfghdr4
        PUBLIC cfghdr_m1
        PUBLIC cfghdr_m10
        PUBLIC cfghdr_m2
        PUBLIC cfghdr_m20
        PUBLIC cfgoutlcolor
        PUBLIC cfgtime1
        PUBLIC cfgtime2
        PUBLIC cfgupdate_time
        PUBLIC cfgweek
        PUBLIC cfgx
        PUBLIC cfgx2
        PUBLIC cfgxd
        PUBLIC cfgxd2
        PUBLIC cfgy
        PUBLIC cfgy2
        PUBLIC cfgyd
        PUBLIC cfgyd2
        PUBLIC root_dir
// F:\SVN\cn\ScreenNote\config_data.c
//    1 #include "..\inc\cfg_items.h"
//    2 
//    3 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//    4 __root const CFG_HDR cfghdr0={CFG_STR_UTF8,"根目录",3,127};
cfghdr0:
        DATA
        DC32 2
        DC8 "\270\371\304\277\302\274"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 3, 127

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//    5 __root const char root_dir[128]="0:\\Elf tool\\Snote";
root_dir:
        DATA
        DC8 "0:\\Elf tool\\Snote"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
//    6 
//    7 // -------------------------------------------------------------------------- //
//    8 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//    9 __root const CFG_HDR cfghdr_m1={CFG_LEVEL,"按星期显示",1,0};
cfghdr_m1:
        DATA
        DC32 9
        DC8 "\260\264\320\307\306\332\317\324\312\276"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 1, 0
//   10 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   11 __root const CFG_HDR cfghdr1_1={CFG_CBOX,"按星期显示",0,2};
cfghdr1_1:
        DATA
        DC32 5
        DC8 "\260\264\320\307\306\332\317\324\312\276"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 2

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   12 __root const unsigned int cfgweek=1;
cfgweek:
        DATA
        DC32 1

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   13 __root const CFG_CBOX_ITEM cfgcbox1_1[2]={"no","yes"};
cfgcbox1_1:
        DATA
        DC8 "no"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 "yes"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
//   14 
//   15 /*__root const CFG_HDR cfghdr1_2={CFG_CBOX,"显示文件",0,3};
//   16 __root const unsigned int cfgcheck=2;
//   17 __root const CFG_CBOX_ITEM cfgcbox1[3]={"0-23.tmo","0.tmo","0-23.tmo 和 0.tmo"};*/
//   18 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   19 __root const CFG_HDR cfghdr1_3={CFG_COORDINATES,"左上角坐标",0,0};
cfghdr1_3:
        DATA
        DC32 7
        DC8 "\327\363\311\317\275\307\327\370\261\352"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   20 __root const unsigned int cfgx=10;
cfgx:
        DATA
        DC32 10

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   21 __root const unsigned int cfgy=30;
cfgy:
        DATA
        DC32 30
//   22 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   23 __root const CFG_HDR cfghdr1_4={CFG_COORDINATES,"右下角坐标",0,0};
cfghdr1_4:
        DATA
        DC32 7
        DC8 "\323\322\317\302\275\307\327\370\261\352"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   24 __root const unsigned int cfgx2=122;
cfgx2:
        DATA
        DC32 122

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   25 __root const unsigned int cfgy2=45;
cfgy2:
        DATA
        DC32 45
//   26 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   27 __root const CFG_HDR cfghdr1_5={CFG_UINT,"字体颜色",0,24};
cfghdr1_5:
        DATA
        DC32 1
        DC8 "\327\326\314\345\321\325\311\253"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 24

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   28 __root const int unsigned cfgcolor=7;
cfgcolor:
        DATA
        DC32 7
//   29 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   30 __root const CFG_HDR cfghdr1_6={CFG_UINT,"字体描边颜色",0,24};
cfghdr1_6:
        DATA
        DC32 1
        DC8 "\327\326\314\345\303\350\261\337\321\325\311\253"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 24

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   31 __root const int unsigned cfgoutlcolor=1;
cfgoutlcolor:
        DATA
        DC32 1
//   32 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   33 __root const CFG_HDR cfghdr1_7={CFG_UINT,"字号",0,15};
cfghdr1_7:
        DATA
        DC32 1
        DC8 "\327\326\272\305"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 15

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   34 __root const unsigned int cfgfont=8;
cfgfont:
        DATA
        DC32 8
//   35 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   36 __root const CFG_HDR cfghdr_m10={CFG_LEVEL,"",0,0};
cfghdr_m10:
        DATA
        DC32 9
        DC8 ""
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0
//   37 
//   38 // -------------------------------------------------------------------------- //
//   39 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   40 __root const CFG_HDR cfghdr_m2={CFG_LEVEL,"按日期显示",1,0};
cfghdr_m2:
        DATA
        DC32 9
        DC8 "\260\264\310\325\306\332\317\324\312\276"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 1, 0
//   41 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   42 __root const CFG_HDR cfghdr2_1={CFG_CBOX,"按日期显示",0,2};
cfghdr2_1:
        DATA
        DC32 5
        DC8 "\260\264\310\325\306\332\317\324\312\276"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 2

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   43 __root const int unsigned cfgdat=1;
cfgdat:
        DATA
        DC32 1

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   44 __root const CFG_CBOX_ITEM cfgcbox2_1[2]={"no","yes"};
cfgcbox2_1:
        DATA
        DC8 "no"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 "yes"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
//   45 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   46 __root const CFG_HDR cfghdr2_2={CFG_COORDINATES,"左上角坐标",0,0};
cfghdr2_2:
        DATA
        DC32 7
        DC8 "\327\363\311\317\275\307\327\370\261\352"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   47 __root const unsigned int cfgxd=10;
cfgxd:
        DATA
        DC32 10

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   48 __root const unsigned int cfgyd=120;
cfgyd:
        DATA
        DC32 120
//   49 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   50 __root const CFG_HDR cfghdr2_3={CFG_COORDINATES,"右下角坐标",0,0};
cfghdr2_3:
        DATA
        DC32 7
        DC8 "\323\322\317\302\275\307\327\370\261\352"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   51 __root const unsigned int cfgxd2=122;
cfgxd2:
        DATA
        DC32 122

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   52 __root const unsigned int cfgyd2=135;
cfgyd2:
        DATA
        DC32 135
//   53 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   54 __root const CFG_HDR cfghdr2_4={CFG_UINT,"字体颜色",0,24};
cfghdr2_4:
        DATA
        DC32 1
        DC8 "\327\326\314\345\321\325\311\253"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 24

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   55 __root const int unsigned cfgdcolor=2;
cfgdcolor:
        DATA
        DC32 2
//   56 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   57 __root const CFG_HDR cfghdr2_5={CFG_UINT,"字体描边颜色",0,24};
cfghdr2_5:
        DATA
        DC32 1
        DC8 "\327\326\314\345\303\350\261\337\321\325\311\253"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 24

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   58 __root const int unsigned cfgdoutlcolor=1;
cfgdoutlcolor:
        DATA
        DC32 1
//   59 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   60 __root const CFG_HDR cfghdr2_6={CFG_UINT,"字号",0,15};
cfghdr2_6:
        DATA
        DC32 1
        DC8 "\327\326\272\305"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 15

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   61 __root const int unsigned cfgdfont=8;
cfgdfont:
        DATA
        DC32 8
//   62 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   63 __root const CFG_HDR cfghdr_m20={CFG_LEVEL,"",0,0};
cfghdr_m20:
        DATA
        DC32 9
        DC8 ""
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0
//   64 
//   65 // -------------------------------------------------------------------------- //
//   66 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   67 __root const CFG_HDR cfghdr1={CFG_UINT,"显示时间从(0-23)",0,23};
cfghdr1:
        DATA
        DC32 1
        DC8 "\317\324\312\276\312\261\274\344\264\323(0-23)"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 23

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   68 __root const unsigned int cfgtime1=6;
cfgtime1:
        DATA
        DC32 6
//   69 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   70 __root const CFG_HDR cfghdr2={CFG_UINT,"到(0-23)",0,23};
cfghdr2:
        DATA
        DC32 1
        DC8 "\265\275(0-23)"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 23

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   71 __root const unsigned int cfgtime2=2;
cfgtime2:
        DATA
        DC32 2
//   72 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   73 __root const CFG_HDR cfghdr4={CFG_UINT,"更新频率(sec)",0,300};
cfghdr4:
        DATA
        DC32 1
        DC8 "\270\374\320\302\306\265\302\312(sec)"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 300

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   74 __root const int unsigned cfgupdate_time=300;
cfgupdate_time:
        DATA
        DC32 300

        END
// 
// 1 212 bytes in segment CONFIG_C
// 
// 1 212 bytes of CONST memory
//
//Errors: none
//Warnings: none
