//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                                                                           /
// IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.41A/W32 EVALUATION   09/Dec/2007  21:14:59 /
// Copyright 1999-2005 IAR Systems. All rights reserved.                     /
//                                                                           /
//    Cpu mode        =  interwork                                           /
//    Endian          =  little                                              /
//    Stack alignment =  4                                                   /
//    Source file     =  D:\Pasha\elf\googlecode\SieTextView\config.c        /
//    Command line    =  D:\Pasha\elf\googlecode\SieTextView\config.c -D     /
//                       NEWSGOLD -D ELKA -lC D:\Pasha\elf\googlecode\SieTex /
//                       tView\Release\List\ -lA D:\Pasha\elf\googlecode\Sie /
//                       TextView\Release\List\ -o                           /
//                       D:\Pasha\elf\googlecode\SieTextView\Release\Obj\    /
//                       -s9 --no_unroll --cpu_mode arm --endian little      /
//                       --cpu ARM926EJ-S --stack_align 4 --interwork -e     /
//                       --fpu None --segment code=CONFIG --segment          /
//                       data=CONFIG -I "D:\Pasha\ARM_Embedded_Workbench\Emb /
//                       edded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\INC\"            /
//                       --inline_threshold=2                                /
//    List file       =  D:\Pasha\elf\googlecode\SieTextView\Release\List\co /
//                       nfig.s79                                            /
//                                                                           /
//                                                                           /
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

        NAME config

        RTMODEL "StackAlign4", "USED"
        RTMODEL "__cpu_mode", "__pcs__interwork"
        RTMODEL "__data_model", "absolute"
        RTMODEL "__endian", "little"
        RTMODEL "__rt_version", "6"

        RSEG CSTACK:DATA:NOROOT(2)

        PUBLIC LAST
        PUBLIC MAP0
        PUBLIC MAP1
        PUBLIC acbm
        PUBLIC bgcolor
        PUBLIC cfgcbox1
        PUBLIC cfgcbox2
        PUBLIC cfghdr0
        PUBLIC cfghdr10
        PUBLIC cfghdr11
        PUBLIC cfghdr12
        PUBLIC cfghdr20
        PUBLIC cfghdr21
        PUBLIC cfghdr22
        PUBLIC cfghdr23
        PUBLIC cfghdr30
        PUBLIC cfghdr31
        PUBLIC cfghdr40
        PUBLIC cfghdr41
        PUBLIC cfghdr60
        PUBLIC cfghdr_m10
        PUBLIC cfghdr_m11
        PUBLIC cfghdr_m20
        PUBLIC cfghdr_m21
        PUBLIC cfghdr_m30
        PUBLIC cfghdr_m31
        PUBLIC cfghdr_m40
        PUBLIC cfghdr_m41
        PUBLIC charset
        PUBLIC font
        PUBLIC fontcolor
        PUBLIC space
        PUBLIC statbgcolor
        PUBLIC statfont
        PUBLIC statfontcolor
        PUBLIC status
// D:\Pasha\elf\googlecode\SieTextView\config.c
//    1 #include "..\inc\cfg_items.h"
//    2 
//    3 #ifdef NEWSGOLD
//    4 #define DEFAULT_DISK "4"
//    5 #else
//    6 #define DEFAULT_DISK "0"
//    7 #endif
//    8 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//    9 __root const CFG_HDR cfghdr0 = {CFG_CBOX,"charset (may need reload file)", 0, 5};
cfghdr0:
        DATA
        DC32 5
        DC8 "charset (may need reload file)"
        DC8 0
        DC32 0, 5

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   10 __root const int charset = 0;
charset:
        DATA
        DC32 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   11 __root const CFG_CBOX_ITEM cfgcbox1[5] = {"default", "ansi", "unicode le", "unicode be", "utf8"};
cfgcbox1:
        DATA
        DC8 "default"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 "ansi"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 "unicode le"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 "unicode be"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 "utf8"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
//   12 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   13 __root const CFG_HDR cfghdr_m10 = {CFG_LEVEL, "Font", 1, 0};
cfghdr_m10:
        DATA
        DC32 9
        DC8 "Font"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 1, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   14 __root const CFG_HDR cfghdr10 = {CFG_INT, "Content font", 0, 12};
cfghdr10:
        DATA
        DC32 3
        DC8 "Content font"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 12

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   15 __root const int font = 8;
font:
        DATA
        DC32 8

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   16 __root const CFG_HDR cfghdr11 = {CFG_INT, "row space pixes", 0, 50};
cfghdr11:
        DATA
        DC32 3
        DC8 "row space pixes"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 50

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   17 __root const int space = 2;
space:
        DATA
        DC32 2

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   18 __root const CFG_HDR cfghdr12 = {CFG_INT, "Statusbar font", 0, 12};
cfghdr12:
        DATA
        DC32 3
        DC8 "Statusbar font"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 12

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   19 __root const int statfont = 11;
statfont:
        DATA
        DC32 11

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   20 __root const CFG_HDR cfghdr_m11 = {CFG_LEVEL, "", 0, 0};
cfghdr_m11:
        DATA
        DC32 9
        DC8 ""
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0
//   21 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   22 __root const CFG_HDR cfghdr_m20 = {CFG_LEVEL, "Color", 1, 0};
cfghdr_m20:
        DATA
        DC32 9
        DC8 "Color"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 1, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   23 __root const CFG_HDR cfghdr20 = {CFG_COLOR, "font color", 0, 0};
cfghdr20:
        DATA
        DC32 8
        DC8 "font color"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   24 __root const char fontcolor[4] = {0xFF, 0x0, 0x0, 0x64};
fontcolor:
        DATA
        DC8 255, 0, 0, 100

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   25 __root const CFG_HDR cfghdr21 = {CFG_COLOR, "background color", 0, 0};
cfghdr21:
        DATA
        DC32 8
        DC8 "background color"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   26 __root const char bgcolor[4] = {0x00, 0x0, 0x0, 0x64};
bgcolor:
        DATA
        DC8 0, 0, 0, 100

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   27 __root const CFG_HDR cfghdr22 = {CFG_COLOR, "statusbar font color", 0, 0};
cfghdr22:
        DATA
        DC32 8
        DC8 "statusbar font color"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   28 __root const char statfontcolor[4] = {0xC9, 0x97, 0xD7, 0x64};
statfontcolor:
        DATA
        DC8 201, 151, 215, 100

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   29 __root const CFG_HDR cfghdr23 = {CFG_COLOR, "statusbar background color", 0, 0};
cfghdr23:
        DATA
        DC32 8
        DC8 "statusbar background color"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   30 __root const char statbgcolor[4] = {0x00, 0x0, 0x0, 0x64};
statbgcolor:
        DATA
        DC8 0, 0, 0, 100

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   31 __root const CFG_HDR cfghdr_m21 = {CFG_LEVEL, "", 0, 0};
cfghdr_m21:
        DATA
        DC32 9
        DC8 ""
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0
//   32 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   33 __root const CFG_HDR cfghdr_m30 = {CFG_LEVEL, "Control", 1, 0};
cfghdr_m30:
        DATA
        DC32 9
        DC8 "Control"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 1, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   34 __root const CFG_HDR cfghdr30 = {CFG_CHECKBOX, "Show status bar", 0, 2};
cfghdr30:
        DATA
        DC32 11
        DC8 "Show status bar"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 2

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   35 __root const int status = 1;
status:
        DATA
        DC32 1

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   36 __root const CFG_HDR cfghdr31 = {CFG_CBOX, "Create bookmark", 0, 3};
cfghdr31:
        DATA
        DC32 5
        DC8 "Create bookmark"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 3

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   37 __root const int acbm = 0;
acbm:
        DATA
        DC32 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   38 __root const CFG_CBOX_ITEM cfgcbox2[3] = {"default", "always", "never"};
cfgcbox2:
        DATA
        DC8 "default"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 "always"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 "never"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   39 __root const CFG_HDR cfghdr_m31 = {CFG_LEVEL, "", 0, 0};
cfghdr_m31:
        DATA
        DC32 9
        DC8 ""
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0
//   40 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   41 __root const CFG_HDR cfghdr_m40 = {CFG_LEVEL, "Map file path", 1, 0};
cfghdr_m40:
        DATA
        DC32 9
        DC8 "Map file path"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 1, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   42 __root const CFG_HDR cfghdr40 = {CFG_STR_UTF8, "gb2uc.map", 0, 127};
cfghdr40:
        DATA
        DC32 2
        DC8 "gb2uc.map"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 127

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   43 __root const char MAP0[128] = DEFAULT_DISK ":\\ZBin\\SieTxtView\\gb2uc.map";
MAP0:
        DATA
        DC8 "4:\\ZBin\\SieTxtView\\gb2uc.map"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   44 __root const CFG_HDR cfghdr41 = {CFG_STR_UTF8, "uc2gb.map", 0, 127};
cfghdr41:
        DATA
        DC32 2
        DC8 "uc2gb.map"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 127

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   45 __root const char MAP1[128] = DEFAULT_DISK ":\\ZBin\\SieTxtView\\uc2gb.map";
MAP1:
        DATA
        DC8 "4:\\ZBin\\SieTxtView\\uc2gb.map"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   46 __root const CFG_HDR cfghdr_m41 = {CFG_LEVEL, "", 0, 0};
cfghdr_m41:
        DATA
        DC32 9
        DC8 ""
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 0
//   47 

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   48 __root const CFG_HDR cfghdr60 = {CFG_STR_UTF8,"Last opened file", 0, 127};
cfghdr60:
        DATA
        DC32 2
        DC8 "Last opened file"
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC32 0, 127

        RSEG CONFIG_C:CONST:SORT:ROOT(2)
//   49 __root const char LAST[128] = "";
LAST:
        DATA
        DC8 ""
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

        END
// 
// 1 604 bytes in segment CONFIG_C
// 
// 1 604 bytes of CONST memory
//
//Errors: none
//Warnings: none
