*** Инструкция по замене прошивок в телефонах Siemens M35i и Siemens С35i ***
*
*                         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
*
*  Все нижеприведенные операции вы делаете на свой риск, и я не
*  несу никакую ответственность за возможные последствия.
*  Также, если у вас телефон был разлочен - возможно,
*  после смены прошивки он снова вернеться в режим залочки,
*  будет требовать ввести код оператора,
*  и вам придется разлочивать его по новой.
*
*****************************************************************************

Итак...

Распакуйте архив Flash.exe в корневой каталог любого жесткого диска.
Вам понадобится около 4-х Мб места.

Там будут 4 файла:
C3i_1804.exe - Сама прошивка версии 18 с русским языком.
swup193.exe  - Файл, необходимай для работы файла C3i_1804.exe.
Swupinst.exe - Программа-тестер правильности соединения телефона с компьютером.
Readme.txt   - Это описание.

1. Перегрузите компьютер.
2. В момент загрузки Windows нажмите F8
3. Выберите "Command Prompt only"
4. Зайдите в папку Flash35 (команда "cd flash35")
5. Подключите DATA-кабель одним концом в любой COM-порт компьютера,
другим в телефон. Телефон должен быть включен.
6. Запустите swupinst.exe и протестируйте правильность соединения:
Вначале выбираете язык - английский или немецкий, затем запускаете поиск 
подключенных телефонов на всех COM-портах.
Если телефон найден, нажмите (R)eady. Программа создаст файл Swup.ini
и выйдет в ДОС.
Если нет - проверьте подключение, выключите и снова включите телефон,
проверьте связь еще раз.
7.Затем запускаете C3i_1804.exe
Программа еще раз проверит соединение и после этого попытается выключить телефон.
В момент, когда появиться надпись "Mobiletelephone switch off",
БЫСТРО НАЖМИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ 3-4 РАЗА КРАСНУЮ КЛАВИШУ и ждите секунд 10.
Если вы успели, то начнется стирание в телефоне старой прошивки.
Если НЕ УСПЕЕТЕ - то телефон просто выключится, и вы должны будете
снова включить его и запустить C3i_1804.exe
После удачного удаления старой прошивки программа сама начнет
качать на телефон новую прошивку. Весь процесс займет минут 8-10.
8.Когда прошивка будет закачана на 100%, нажмите и держите красную кнопку
на телефоне в течении 5-7 секунд.
Программа должна протестировать новую прошивку в телефоне и выйти в ДОС.
После этого выключаете телефон, отсоединяете его от кабеля и снова включаете.
Все. У вас 18-я прошивка с русским языком. 
Никакие настройки, музыка, логотипы, записная книжка и т.д. - не сбрасываются.

Я этими файлами за прошедшую неделю прошил уже 5-й телефон и все в порядке.
Если у вас чего-то не получилось - пробуйте снова.
Ничего страшного тут нет, у меня тоже вначале получилось со 2-го раза.

С уважением, Setevik.
E-mail: setevik@omen.ru
WEB: www.setevik.da.ru