Взять флешер, без кастомизаций, без ничего.
Скопировать в него файлы из соответствующей папки AMSS.

Если исходный прототип с прошивкой 0.7, 0.8 - скопировать соответствующий partition(0.7,0.8).mbn, предварительно переименовав его, в папку с флешером.
Если исходный прототип с прошивкой 1.2.30 и выше - скопировать соответствующий partition(1.2,1.4).mbn, предварительно переименовав его, в папку с флешером.

Если исходный прототип версии 0.3, 0.5 - ничего с ним не сделаешь.
Если исходный прототип версии 0.6, - надо смотреть фулдамп
Если исходный прототип версии 0.9, 1.0, 1.1, 1.3 - очень хотелось бы заполучить фулдамп.