FAQ версия 1.0 от 22-12-2004 23:03 время московское, г. Электросталь

Автор текста: Inco
E-mail: inco7@rambler.ru


Прежде чем читать этот документ желательно ознакомиться с текстом от WishM "PinOut.txt", который лежит по адресу http://www.st55.nm.ru/FAQ/ и содержит (как следует уже по названию) сведения по распиновке разъёма ST.

WishM в своём FAQ PinOut.txt великолепно описывает значение контактов на кабеле, однако у новичков могут возникнуть трудности с определением и пайкой описанных резисторов по 10 кОм.

Итак, для перепайки берётся очень распространённый сейчас (см. число вверху) и в целом нерабочий кабель.
Кабель поставляется в пластиковой коробочке с синей картонной вставкой с надписью "USB DATA CABLE UNIT", слева жёлтая полоса. На обратной стороне коробки выемка под мини диск с драйверами. Характерной внешней особенностью разбираемого кабеля является то, что он полностью выполнен из полупрозрачных материалов.
(Примечание: внешнее описание дано вследствие сложности размещения картинок)

Подобные кабеля имеют две разновидности: с отключаемой зарядкой и без зарядки, от чего сокращается количество проводников до трёх и на коробочке с микросхемой на месте возможного выключателя зияет откровенная дырка.
Мы будем рассматривать кабель с зарядкой.

Для начала приобретите два не очень больших по размеру резисторов по 10 кОм в каком-нибудь магазине радиодеталей или, например, если это Москва на Митинском рынке.
Я использовал следующие: 2 мм диаметр и 7 мм. длина плюс довольно длинные ножки.

Теперь разберемся, что и куда подпаивать.
Для вступления скажу, что на приобретённом мной кабеле совершенно обычная (наклеенная на разъём) бумажка с характерной стрелочкой была почему-то не с той стороны. Хорошо, что разъём вставляется только одной стороной. Так что для контроля ориентируйтесь лучше на выдавленную стрелочку на самом разъёме.

Если вам сложно разобраться в номерах контактов (как это было со мной), то выполните следующее:
возьмите свой ST в руки клавиатурой к себе и вставьте кабель. ПЕРВЫЙ контакт будет СПРАВА, а 18 - СЛЕВА (по файлу "PinOut.txt").
Об этом же свидетельствует объёмное перемыкание пайкой контактов в разъёме: 18,17,16 - это земля (обычно кабель чёрного цвета)

Теперь осторожно вскройте разъём: открутите два винта, также есть ещё малозаметные держатели у самого разъёма. Для открытия которых, я просто по очереди поддевал их тонко заточенной отвёрткой.

После того, как разъём успешно вскрыт, очень внимательно отсчитайте нужные контакты. При необходимости чем-нибудь их пометьте.
Имейте ввиду, что не обязательно припаивать резисторы на внутреннюю сторону выводов разъёма. Можно напаивать их прямо сверху на эти контакты, предварительно прикинув и подрезав до нужной длину ножек. Единственное уточнение: не стоит пытаться напрямую припаять оба резистора, расположив их поперёк проводков. Пусть лучше идут вдоль. Потом следует спаять их концы и затем (самым обычным проводком) кинуть эту спайку на землю, т.е. на три левые спаянные контакты разъёма (18,17,16).

Затем подогните ножки резисторов (пинцетом), чтобы они свободно входили в корпус, хорошо огибали стойки винтов, и ножки разъема были в естественном положении. Если вы этого не сделаете, то велика вероятность ненужного отгибания ножек разъёма, а они расположены, ну, уж очень близко друг к другу, и контакты могут просто-напросто замкнуться.
Так после очередной перепайки при включенной подзарядке у меня на телефоне выдавалось сообщение о неверной температуре аккумулятора, и телефон выключался. Всё это происходило, видимо как раз по этой причине.

Теперь осторожно соберите разъем и провод готов.

В своём проводе я использовал ещё ультрафиолетовый светодиод (коих несложно достать), который подпаял к чёрному и красному контакту соответственно (в коробочке со стороны разъёма), т.е. к зарядке и земле. Сама коробочка с микросхемой не содержит винтов и открывается очень легко.
Примечание: в версии кабеля без зарядки красный зарядочный провод, идущий к 4,5,6 пину отсутствует. 

Теперь при включении зарядки будет загораться светодиод, но я лично не советовал бы его подпаивать, т.к. часть и без того слабой зарядки он отбирает на себя.

Созданный кабель без проблем будет работать с программой Smart Tool, STLoader.


©Inco    inco7@rambler.ru


