Заливать в телефон получается файлы объемом не больше 48 кб (ограничение на которое ссылается 
Smart Tool и возможно данное ограничение прошито в самом телефоне). 

Все ниже сказаное касается работы программы с дата-кабелем из 3...4 проводков. При 
использовании "полного" дата-кабеля (6...8 проводков внутри) данные ухишрения не требуются и 
программа работает без проблем.

Новая информация:
Для того чтобы не нужны были танцы, можно обойтись и не полным кабелем, но его нужно доработать.
(Актуально для тех, кто с паяльником дружит)
Нужно в паять в разъем кабеля, который подключается к телефону два ризистора по 10кОм между 
землей и двумя контактами. Точная распиновка кабеля в таком случае:
Если клавиатура к верху, то нумерация контактов: 
1,2,3, ...,16,17,18 
Распиновка
1,2,3-земля 
5 - TX 
9 - резистор 10кОм на землю 
10- RX 
12- резистор 10кОм на землю 


Как залить? Ну вот тут нужны определенные танцы с бубном вокруг телефона и программы :-) Хотя 
на буржуйских сайтах пишут, что все заливается только на ура, в данном форуме, насколько я 
понял, у все приблизительно одни и те же проблемы и методы решения. Методы надо признать не 
самые удобные и думается, что программисты все-таки думали немного о другом, когда писали 
программу (Smart Tool) и соответсвенно, что-то будет исправлено в дальнейших ее версиях, 
остается только ждать и надеятся.
Что касается "инструкции" по заливке, она несколько раз уже писалась в форуме, но 
последовательность танцев и стучаний по бубну далеко неочевидна и поэтому даже точное 
следование инструкции не всегда понятно. Поэтому вот та же инструкции, но моими словами, 
может кому будет понятнее (кстати, если кто ее дополнит буду только рад, может быть я что-то 
можно сделать удобнее чем у меня).

"Танец с бубном. Опус № 37"(необходимо наличие программы Smart Tool 1.5 в рабочем состоянии, 
что проверяется если программа скачивает из телефона файлы без проблем)

1. Стартуете программу при подключенном к компьютеру включенном телефоне.

2. Выбираете что и куда будете загружать. То есть фактически готовите программу к загрузке 
полностью, только не нажимаете кнопку "UpLoad" ("Загрузить" т.е.). 
(Примечание - опытным путем удалось установить, что оптимально загружать за один танец с 
бубном не больше 3-х файлов)

3. Нажмите на программе кнопочку "Add" ("Добавить" т.е.), чтобы открылось окно выбора файлов, 
как будто вы хотите добавить еще файлов. Обратите внимание - те файлы которые вы реально 
хотите загрузить уже должны быть добавлены в активное окно программы, см. пункт 1. 
(Примечание - Вообщето, данный пункт не обязателен, но открытое окно "Добавить файлы" не 
позволит программе потерять связь с телефоном, в тот момент когда вы будете выполнять пункт 4.)

4. Не отсоединяя телефон от комьютера выключаете питание телефона.

5. После полного выключения телефона включаете телефон заново. 
(Примечание - Если вы наберетесь опыта и будете совершать пункты 4 и 5 быстро друг за другом, 
то пункт 3 можете в дальнейшем не делать.)

6. Когда телефон потребует подтверждение включения или потребует ввести pin код, в зависимости 
от того, отключена ли у Вас проверка pin кода, быстренько переходите к п.7.
(Примечание - лично я пробывал и так и так и вот мой вывод - Работать с проверкой pin кода 
проще, дело в том, что если ввести первую цифру pin кода, то телефон дольше находится в 
полу-включенном состоянии. Дольше чем когда ждет подтверждение "Включить телефон - да или нет?"
А это понадобится в п. 8)

7. Нажимаете кнопку "Отменить" на окне добавления файлов программы.
(Примечание - если кто забыл о чем речь смотри п.3 И, кстати, если вы не делаете пункт 3, то 
пункт 7 тоже делать не надо.)

8. Нажимаете кнопку "UpLoad" программы и ждете когда программа загрузит то, что вы хотели.

9. После окончания загрузки можете нажать кнопку "Да включить" (на телефоне) или закончить 
ввод pin кода.

10. После окончания п.8 если вы хотите еще что-то сохранить, то повторите танец начиная с п.1.

Удачи. 

