1,2 - питание out 
3 - headset (микрофон) 
4,5,6 - питание in (зарядка аккумулятора) 
7 - резистор 10кОм на землю (не известный сигнал) 
8 - (не известный ) 
9 - Rx 
10 - резистор на 10кОм на землю - сигнал RTS 
11 - CTS 
12 - DSR 
13 - DTR 
14 - Tx 
15 - headset (спикер) 
16,17,18 - ground 

Порядок нумерации пинов приведен в соответсвии с оригинальным сервис-мануалом Siemens 
(т.е. речь идет о пинах разъема в телефоне, а не кабеле - если кому удобнее так понимать)
 
Распиновка контактов 1+2,4+5+6,9,14,16+17+18 не вызывает никаких вопросов, так как одинаковая
во всех источниках (если учитывать, что иногда приводт распиновку кабеля, т.е. с заменой 
1,2,3,... на 18,17,16,...) 
Распиновка пинов 3 (микрофон) и 15 (спикер) приведена в сервис-мануале, я сам не проверял,
но насколько понимаю речь может идти о handsfree. Если кто проверял, подтвердите или 
опровергните. 
Резисторы 10кОм на 7,10 пинах - однозначно решают проблемы с закачкой. Смысл их? 
Не знаю, хотя соображения есть. 

Огромное спасибо скажу, если кто меня поправит или подтвердит эти данные.


