分享到：
手机版 | 捐赠支持塞班原创作品 | dospy智能手机网 | 智能手机软件下载频道 | WAP下载访问：wap.dospy.com |
安卓论坛
塞班论坛
WP8论坛
苹果论坛
网站首页 软件评测 新机资讯 手机评测
人气排行 软件教程 软件资讯 手机导购
软件下载证书申请
游戏下载插件检测
捐赠支持原创作品
推荐板块
WP8
WP7
S60v3
S60v5
Symbian^3
塞班其它
Android
iPhone
微软WM
其它平台

- 诺基亚WP8最新消息讨论区
- 诺基亚Lumia 820论坛
- 诺基亚Lumia 920论坛
- 诺基亚Lumia 1020论坛
- 诺基亚Lumia 1320论坛
- 诺基亚Lumia 1520论坛
- Android安卓通用软件下载区
- Android安卓通用游戏下载区
- 塞班S60第三版软件资源发布与评测区
- 塞班S60第五版软件资源发布与评测区
- 塞班主题资源区
- 电子书讨论区
- 铃声讨论区
- 影视讨论区
- 塞班FTP下载区
- 刷机技术讨论专区
- 手机拍照贴图区
- 休闲区
- 心情故事区
- 自曝区(曝自己,晒装备)
- 个人闲置数码交易区
- 个人闲置杂物交易区
- WP8通用软件下载区
- WP8通用游戏下载区
- 塞班活动区
- 论坛事务区

- 诺基亚WP8最新消息讨论区
- 诺基亚Lumia 520论坛
- 诺基亚Lumia 620论坛
- 诺基亚Lumia 625论坛
- 诺基亚Lumia 720论坛
- 诺基亚Lumia 820论坛
- 诺基亚Lumia 920论坛
- 诺基亚Lumia 925论坛
- 诺基亚Lumia 1020论坛
- 诺基亚Lumia 1320论坛
- 诺基亚Lumia 1520论坛

- 诺基亚WP7最新消息讨论区
- 诺基亚Lumia 510论坛
- 诺基亚Lumia 610论坛
- 诺基亚Lumia 710论坛
- 诺基亚Lumia 800论坛
- 诺基亚Lumia 900论坛
- WP7通用软件下载区
- WP7通用游戏下载区
- HTC Radar论坛/C110e论坛
- HTC Titan论坛/X310e论坛
- HTC HD7论坛/T9292论坛
- HTC 7 Mozart论坛
- HTC 7 Surround/T8788论坛
- LG E900 Optimus 7论坛
- HTC 7 Trophy论坛/T8686论坛
- 三星i8700论坛/Omnia 7论坛
- 三星i917论坛/Focus论坛

- 诺基亚3250论坛
- 诺基亚5320XM论坛
- 诺基亚5500论坛
- 诺基亚5630XM论坛
- 诺基亚5700论坛
- 诺基亚5730XM论坛
- 诺基亚6110N论坛
- 诺基亚6120C论坛/6122C论坛
- 诺基亚6210N论坛/6210S论坛
- 诺基亚6220C论坛
- 诺基亚6290论坛
- 诺基亚6650F论坛
- 诺基亚6700s论坛/6702s论坛
- 诺基亚6710N论坛
- 诺基亚6720C论坛
- 诺基亚6730C论坛
- 诺基亚6760S论坛/6790S论坛
- 诺基亚6788论坛/6788i论坛
- 诺基亚C5论坛
- 诺基亚C5-01论坛
- 诺基亚E5论坛
- 诺基亚E50论坛
- 诺基亚E51论坛
- 诺基亚E52论坛
- 诺基亚E55论坛
- 诺基亚E60论坛
- 诺基亚E61/E61i/E62论坛
- 诺基亚E63论坛
- 诺基亚E65论坛
- 诺基亚E66论坛
- 诺基亚E70论坛
- 诺基亚E71论坛
- 诺基亚E72论坛/E72i论坛
- 诺基亚E75论坛
- 诺基亚E90论坛
- 诺基亚N71论坛
- 诺基亚N73论坛
- 诺基亚N76论坛
- 诺基亚N78论坛
- 诺基亚N79论坛
- 诺基亚N80论坛
- 诺基亚N81论坛/N81 8GB论坛
- 诺基亚N82论坛
- 诺基亚N85论坛
- 诺基亚N86论坛
- 诺基亚N91论坛
- 诺基亚N93论坛/N93i论坛
- 诺基亚N95论坛/N95 8GB论坛
- 诺基亚N96论坛
- 诺基亚X5论坛
- 三星G810论坛/G818论坛
- 三星i400论坛/i408论坛
- 三星i450论坛/i458论坛
- 三星i550论坛/i558论坛
- 三星i560论坛/i568论坛
- 三星i7110论坛
- 三星i8510论坛
- 三星B5210U/L870/L878论坛
- LG KT610论坛

- 诺基亚5230/5232/5233/5235论坛
- 诺基亚5250论坛
- 诺基亚5530XM论坛
- 诺基亚5800/5800i/5800w/5802XM论坛
- 诺基亚C5-03论坛
- 诺基亚C6论坛
- 诺基亚N97/N97i/N97 mini论坛
- 诺基亚X6论坛
- 三星i8910 HD论坛
- 索爱U1i(Satio)论坛
- 索爱U5i(Vivaz)论坛
- 索爱U8i(Vivaz pro)论坛

- symbian3软件资源发布与评测区
- symbian3主题资源区
- 诺基亚808论坛
- 富士通F-022论坛
- 诺基亚500论坛
- 诺基亚600论坛
- 诺基亚603论坛
- 诺基亚700论坛
- 诺基亚701论坛
- 诺基亚702T论坛
- 诺基亚C6-01论坛
- 诺基亚C7论坛
- 诺基亚E6论坛
- 诺基亚E7论坛
- 诺基亚N8论坛
- 诺基亚T7论坛/T7-00论坛
- 诺基亚X7论坛

S60第一版和第二版

- 诺基亚NG/QD论坛
- 诺基亚3230论坛
- 诺基亚6260论坛
- 诺基亚6600论坛
- 诺基亚6630论坛
- 诺基亚6670论坛
- 诺基亚6680论坛/6681论坛
- 诺基亚7610论坛
- 诺基亚N70论坛
- 诺基亚N72论坛
- 诺基亚N90论坛
- 三星D720论坛

UIQ

- 诺基亚6708论坛
- 索爱G700论坛/G708论坛
- 索爱G900论坛
- 索爱M600i论坛/M608c论坛
- 索爱P908论坛/P910c论坛
- 索爱P990论坛
- 索爱W950i论坛/W958c论坛
- 索爱W960论坛
- 索爱P1i论坛/P1c论坛
- 摩托罗拉Z8论坛

- Android安卓通用软件下载区
- Android安卓通用游戏下载区
- Android系统机型刷机讨论区
- Android安卓通用主题壁纸下载区
- 摩托罗拉A1260/A1680/MT810/XT806论坛
- 摩托Milestone(XT702)论坛
- 摩托罗拉Milestone 2(ME722)论坛
- 摩托罗拉里程碑3论坛/ME863论坛/XT883论坛
- 摩托罗拉MB525(Defy)论坛/ME525论坛/ME525+论坛
- 摩托罗拉MB810(Droid X)论坛/ME811论坛
- 摩托罗拉Atrix 4G(MB860)论坛/ME860论坛
- 摩托罗拉Atrix 2(MB865)论坛/ME865论坛
- 摩托罗拉ME501论坛
- 摩托罗拉ME511论坛
- 摩托罗拉ME600论坛/MB300论坛
- 摩托罗拉MT710论坛/MT720论坛
- 摩托罗拉MT716论坛
- 摩托罗拉MT870论坛
- 摩托罗拉XT300论坛/XT301论坛
- 摩托罗拉XT316论坛
- 摩托罗拉XT500论坛/XT502论坛
- 摩托罗拉XT531论坛
- 摩托罗拉XT701论坛
- 摩托罗拉XT711论坛/XT720论坛
- 摩托罗拉XT800论坛
- 摩托罗拉XT882论坛
- LG C550论坛
- LG C660论坛
- LG E720论坛
- LG Optimus 2X P990论坛/P993论坛
- LG P350论坛
- LG P500论坛/P503论坛
- LG P920论坛
- LG P970论坛
- 三星i5500/i5508论坛
- 三星i5700论坛
- 三星i5800论坛
- 三星i7500论坛
- 三星i809论坛
- 三星i9000论坛/i9003/i9008/i909/i897论坛
- 三星i9020论坛/谷歌Nexus S论坛
- 三星i997论坛
- 三星Galaxy S2 i9100论坛/i9188论坛
- 三星Galaxy S3 i9300论坛/i9308论坛/i939论坛
- 三星Galaxy S4 i9500论坛/i9508论坛
- 三星i9100G论坛
- 三星i9103论坛
- 三星i9108论坛
- 三星i919论坛
- 三星Galaxy Note论坛/i9220论坛
- 三星Galaxy Note2论坛/N7100论坛/N7102/N7108/N719论坛
- 三星Galaxy Note3论坛/N9000论坛/N9002/N9006/N9008/N9009论坛
- 三星Galaxy Tab P1000论坛
- 三星S5570论坛/i559论坛
- 三星S5660论坛
- 三星S5670论坛
- 三星S5820论坛
- 三星S5830论坛/S5838论坛/i579论坛
- 三星t959论坛
- 三星W899论坛
- HTC A6390论坛
- HTC A9188论坛
- HTC Desire HD论坛/A9191/G10论坛
- HTC Desire S论坛/S510e/G12论坛
- HTC Desire Z/T-Mobile G2论坛
- HTC EVO 3D论坛/G17论坛
- HTC EVO 4G/Incredible论坛
- HTC G1论坛
- HTC G2 Magic论坛
- HTC G3 hero论坛
- HTC G4 Tattoo论坛
- HTC G6 Legend论坛
- HTC G7 Desire论坛/A8180论坛
- HTC G8 Wildfire论坛/A3366论坛
- HTC G9 Aria论坛
- HTC Incredible HD/ Thunderbolt 4G论坛
- HTC Incredible S/S710e/G11论坛
- HTC MyTouch 4G论坛
- HTC Raider 4G/X710e论坛/G19论坛
- HTC S610d论坛
- HTC Sensation/Z710e/Z710t/G14论坛
- HTC Sensation XE/Z715E论坛/G18论坛
- HTC Salsa/C510e/微客/G15论坛
- HTC G16论坛/A810e/ChaCha论坛
- HTC Wildfire S论坛/A510e论坛
- 谷歌Nexus One (HTC G5 Dragon)论坛
- 索爱E16i论坛
- 索爱LT15i论坛
- 索爱LT18i论坛
- 索尼LT26i论坛/索尼LT26ii论坛/SONY Xperia S论坛
- 索爱MK16i论坛
- 索爱MT11i论坛
- 索爱MT15i论坛
- 索爱SK17i论坛
- 索爱ST15i论坛
- 索爱ST17i论坛
- 索爱ST18i论坛
- 索爱WT18i论坛
- 索爱WT19i论坛
- 索爱X8论坛/E15i论坛
- 索爱X10/mini/Pro/X10i论坛
- 索爱Xperia Play Z1i论坛
- 华为C8500论坛
- 华为C8600论坛
- 华为C8650论坛
- 华为U8110论坛
- 华为U8150论坛
- 华为U8500论坛
- 华为U8800论坛/U8800+论坛
- 华为荣耀论坛/U8860论坛/荣耀+/G600/G600T/C8950D/U8950D论坛
- 中兴n600论坛/n600+论坛
- 中兴N760论坛
- 中兴V880论坛/U880论坛/N880论坛
- 中兴V9E论坛/T9论坛
- 中兴X876论坛
- OPPO Find X903论坛
- TCL A906论坛
- 阿尔卡特OT906论坛
- 阿里云手机W700论坛
- 爱国者aigopad N700论坛
- 戴尔Mini3i论坛
- 戴尔Mini5论坛
- 谷歌Nexus One (HTC G5 Dragon)论坛
- 多普达A6188论坛
- 多普达A6388论坛
- 多普达A8188论坛
- 联想A60论坛
- 联想O1论坛
- 联想乐phone W100论坛/W101论坛
- 魅族M9论坛
- 夏普SH7218U论坛/SH7228U论坛
- 夏普SH8118U论坛/SH8128U论坛
- 夏普SH8158U论坛
- 夏普SH8268U论坛
- 夏普SH8298U论坛
- 小米手机论坛
- 优派ViewPad7论坛

- iPhone一代论坛
- iPhone 3G论坛
- iPhone 3GS论坛
- iPhone 4论坛
- iPhone 4S论坛
- iPhone 5论坛

- HTC/多普达Touch2(T3333)论坛
- HTC/多普达Touch Diamond(S900)论坛
- HTC/多普达Touch Diamond2(T5388)论坛
- HTC/多普达Touch HD(T8288)论坛
- HTC/多普达HD2(T8588)论坛
- HTC/多普达Touch Pro2(T7373)论坛
- 多普达T8388(麒麟)论坛
- HTC T9188/T9199论坛
- 三星i8000论坛
- 三星I8180C论坛
- 索爱X1论坛
- 索爱X2论坛
- Smart Phone机型综合讨论与资源区
- Windows Mobile PPC机型综合讨论区

S40

- S40机型综合讨论区
- 诺基亚3600S论坛/3602S论坛
- 诺基亚5200论坛
- 诺基亚5300论坛
- 诺基亚5310论坛
- 诺基亚5610XM论坛
- 诺基亚6270/6280/6288论坛
- 诺基亚6300论坛
- 诺基亚6500论坛
- 诺基亚7310C论坛
- 诺基亚7500论坛
- 诺基亚7610S论坛
- 诺基亚C3论坛/C3-00论坛
- 诺基亚C2-01论坛
- 诺基亚C2-02论坛
- 诺基亚C3-01论坛
- 诺基亚X2论坛/X2-00论坛
- 诺基亚X2-01论坛
- 诺基亚X3论坛/X3-00论坛
- 诺基亚X3-02论坛

meego

- 诺基亚N9论坛
- Jolla Sailfish论坛/旗鱼手机论坛

全新Asha平台

- 诺基亚Asha 501论坛

maemo

- 诺基亚N900论坛

bada

- 三星S5330论坛
- 三星S5750E论坛
- 三星S7230E论坛
- 三星S8500论坛
- 三星S8530论坛

运营商

- 中国联通WCDMA论坛
- 中国移动TD-SCDMA论坛
- 中国电信CDMA2000论坛

掌上终端

- 索尼PSP论坛
- GPS论坛
- 任天堂NDS/NDSL论坛

“了解真相,解除疑惑”诺基亚Lumia1520拆机图解
拍照or全能 Lumia 1020和1520对比评测
WiTricity发布iPhone5/5s无线充电系统
升级遇“难产” Xperia SP/T/V仅有果冻豆4.3测试版体验

如约而至 诺基亚推送Lumia Black更新
基于微软WP8 Update 3打造的诺基亚Lumia Black更新何时来到中国是这段时间以来国内用户较为关注的话题。而就在今天凌晨，诺基亚方面正式向国内用户推送了这一更新。本次更新涵盖了Lumia 1020,925,920等众多热门机型，用户只需要点击手机里的设置——手机更新——查找更新，便可以获得Lumia Black固件。

- 命名Asha1045 诺基亚Normandy或3月25日发布
- Lumia Black应用文件夹功能演示视频

- 移动版5s首秀 2014年一月上市手机盘点
- 年轻个性不跟随 2013独特设计手机盘点

- 三星GALAXY F或非旗舰机型S5高配版本
- 再品Lumia 1020：沉淀后的2014“新机”

滚动播报：

- 界面或将大变 Galaxy S4的Android 4.4临近
- 再品Lumia 1020：沉淀后的2014“新机”
- 爆料：三星Galaxy Note 4或配“三面屏”
- 爆料：三星Galaxy Note 4或配“三面触屏”

- 界面或将大变 Galaxy S4的Android 4.4临近
- 再品Lumia 1020：沉淀后的2014“新机”
- 爆料：三星Galaxy Note 4或配“三面触屏”
- WiTricity发布iPhone5/5s无线充电系统
- 三星：Galaxy S5设计将有大变动
- 百度手机浏览器“抢票服务站”更贴心

站内全文搜索，由谷歌和塞班合作提供 | 站内全文搜索，由百度和塞班合作提供 |

上一主题： N79在NOKIA官网提供的多媒体参数
下一主题： N79的Answering.Machine自动应答如何设置

16 1/2 1 2›› |

打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 标题: [技术] 关于N79刷补丁的问题

lsr668 民兵 UID 2666622 精华 0 积分/帖子 4 威望 0 点 财富值 5 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2008-1-4 手机型号 状态 离线 |
#1 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2008-12-5 11:23 资料 个人空间 短消息 加为好友
关于N79刷补丁的问题 同样是塞班兄弟，要是诺基亚的塞班机器（如N79）能像西门子SX1那样可以任意刷如补丁的话，那N79的可玩性就大大提高，DIY就更加强大！也就更加人性化！！！ 附西门子SX1补丁大全： 目前补丁 一楼： 1、改变闹钟铃声mono_ring_long.mid的路径 2、改变日历铃声poly_ring_deep.mid路径 3、修改全屏上半部分eidpic.mbm文件到C盘实现全屏 4、更改logo文件Operinfo.txt文件到c盘，可以自定义logo或文字 5、改变格机脚本文件到E盘 6、改变文件图标文件menu_folder.mbm 路径 7、修改指针时钟文件路径 8、改变反安装程序路径到E盘 9、改变安装程序临时路径到D盘相应目录，加快安装速度 10、改变声控标签保存路径 11、 改变电量等顶部图标文件Avkon.mbm路径 12、改变信号图标文件AvkonEx.mbm路径 13、改变来电动画bmimages.mbm 路径 14、改变去电动画callstatus.mbm 路径 15、改变开机画面splashscreen.mbm 路径 16、改变开机动画startup.mbm文件的路径 17、增加摇杆灵敏度（英文版） 17-1、简体中文15版摇杆补丁（推荐） 18、去除待机图的水平横线（推荐） 19、去除待机图两条白线补丁(有BUG，切换MMC卡会丢失墙纸中间部分，重启后恢复) 20、关闭铃声渐入（不推荐，与铃声增大补丁有冲突） 21、铃声增大补丁（09俄版） 21-1、铃声增大补丁（俄版第二版） 21-2、俄罗斯版喇叭声音加大补丁***Boost Speaker*** v 1.1 22、铃声巨大补丁 23、铃声超大补丁 24、 增大SX1的耳机输出音量 （测试版） 25、关闭照相机声音 26、长按开关机键重启手机 27、按了开关机键后出现的菜单里面的"关机"改为“重启”（显示还是“关机”） 28、按了开关机键后出现的菜单里面的“锁闭手机"改为“重启 29、按了开关机键后出现的菜单里面的“锁闭手机”为“锁键盘”；改"锁闭手机"为"关机"（另一修改） 30、按了开关机键后出现的菜单里面的“关机”为“锁键盘” 31、免提短信1.1 32、格机后无需设定时间日期 1.1 33、SX1超频补丁 v1.0 （建议用2楼的1.2版） 34、解决超频时的花屏问题 35、动态超频2.0（建议用2楼的2.4版） 36、增加 MMC 卡的速度 测试版 v0.1 36-1、增加 MMC 卡的速度 V0.2 37、缩短 SX1 的内存和Flash的延时时间 38、菜单循环 39、禁止更换SIM卡后清除logs（通讯记录） 40、关闭键盘灯降低屏幕亮度 1.0 41、缩短亮灯时间 42、去除无用的提示信息 1.0 43、去除锁键盘的提示信息 1.0 44、去除“长按＃解锁” 的提示 45、去除无用信息“请长按#键打开键盘”（另一版本） 46、去除免提确认 47、去除安装软件时的提示信息 1.1 48、增加红外线的超时时间 1.0 49、开启工程模式 V1.0 修正版 50、增加录音时间 51、允许自带文件管理器查看系统文件夹、A盘、Z盘等 52、延长录像时间 53、扩大收音机频率范围补丁 54、自定义摇杆快捷方式(09.18更新，可定义上下左右及按下) 55、自定义摇杆上下方向快捷方式 1.2 版（上下和1.0有差别，增加摇杆中键定义） 56、改变键盘定义 1.0 57、配合midi增强音效补丁使用的延时补丁（未测试） 58、FCA00000大侠带来的超强补丁，读写SX1的内存！ 59、移动 palette.dll 到C，非完美版！ 59-1、移动调色板文件palette.dll到C盘 FCAPalette 1.5版 60、解锁补丁，给锁机朋友试试（配合解锁补丁的长按关机键重启手机补丁，免除输入很多个0重启手机的痛苦） 61、最强补丁，不来下你会后悔啦（内存到10m,改漂亮图标，改字体状态栏颜色等10大补定） 62、增强SX1的MIDI铃声，效果明显！ 63、 英文15版Z集成中文字体、转码工具、字体映射fon r outer(Z盘补丁) 二楼： 1、更改默认短信中心号码 2、用qd自带的中文字体提换sx1 Z盘的字体 3、来电大图像补丁 4、MMS大于100 Kb 补丁 5、改进自带收音机和MP3播放器性能的补丁（补充补丁版） 6、sx1超频补丁1.2版 7、sx1动态超频补丁2.4版 8、用C或E盘文件替换Z盘文件的通用补丁1.1(通用文件到C或E补丁） 9、去掉"手机启动失败,请与零售商联系"的提示（组电小改造，可以正确显示电量） 10、显示隐藏菜单 11、nGame大内存补丁2（For 简体中文15版） 12、降低照相机JPEG图像的压缩比（For 简体中文15版） 13、MIDP 2.0补丁 14、更改音量参数设置文件路径到E盘补丁 15、去掉Z盘自带铃声，仅保留4个，for简体中文15版 16、改开机动画到C盘或E盘或A盘（另一版本） 17、增加C盘空间到11.8MB 18、自动开机 19、增大通话音量（话筒音量） 20、减少长按菜单键延时 21、无需天线（耳机）听收音机 22、简体15版摇杆加速补丁，进一步较少延时 23、修改出错记录信息d_exc.txt和d_exc.stk文件路径到D盘，重启自动删除 24、去掉Z盘的d_exc.exe文件，不再被软件出错信息困扰 25、patch97:改变长按PTT（侧面话筒键）的功能 26、取消（禁止） MMC 警告 27、Starter_ARM.rsc on drive C: before Z: 28、补丁99:更改闹铃和日历的声音到C盘 29、补丁100：修复JAVA图标问题 30、补丁101：更改UserAgent字串 31、补丁102：更改书签到E盘 32、补丁104：通讯录到E 33、补丁105：Big Windows Area 1.0 33、补丁106：禁止电量低提示信息和声音 34、补丁107：照相时背光亮度不改变 35、补丁108：修改照相机进入待机状态的延时 36、调换“备份手机存储”和“切换多媒体卡”菜单项位置 37、 同时解决了口口和latinbold12和LATINBOLD13黑体显示，支持繁体和所有的拉丁语系 38、patch109 禁止照相机进入待机状态 39、修改开机画面顶部图片指向sp.mbm，脱离eidpic.mbm 40、取消切换情景模式时的提示信息 41、待机时不显示情景模式名称，总是显示日期 42、修改短按开机键菜单显示，使更整齐 43、待机永不显示logo图片 44、音调设定支持从A盘选择铃声 45、取消打电话接通时“已连接至：XXX”的提示信息 46、待机总是显示日期及自定义的文字或图标 v1 46-1、待机总是显示日期及自定义的文字或图标 v2 47、修改情景模式名称寻呼机为空白，桌面显示更清爽 48、[egold]禁止快速搜索网络 0.1 测试版（需TP） 49、[egold]改变震动方式（需TP） 50、[egold]sx1的一卡多号补丁v.2.4.2（需TP） 51、[egold]屏蔽OTP中IMEI检查，用于修改IMEI（需TP） 52、用于一卡多号的修改工程模式菜单显示 53、Z盘增加gb2312.cpl转码工具 54、patch 115 减少A盘容量用于增加C盘容量 55、禁止A盘 56、增大A盘容量（限32M flash机子） 57、patch117 使sx1识别32M 内存 58、patch118 使支持NOKIA通用的图片信息（OTA文件） 59、个人相册设置背景图像高度修正为132，去掉上下横线 60、改变剪贴板文件Clpboard.cbd路径到C 61、短按关机键屏蔽情景模式菜单显示 62、patch121显示提供商文件夹 63、[egold]接通振动 64、[egold]接通震动v2 65、[egold]搜到信号嘀嘀提示音 66、[egold]换sim卡固定拨号v1 67、[egold]通话振动提醒 68、[egold][MP基础补丁]sx1的master patch v1补丁 69、[egold][mp]通话振动提醒v2 70、[egold][mp]调整振动模式v1 71、[egold][MP]换sim卡固定拨号v2 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ;1、改变闹钟铃声mono_ring_long.mid的路径，由Z:\Nokia\sounds\digital改成C:\Nokia\sounds\digital replace:7A003A005C004E006F006B00690061005C0053006F0075006E00640073005C004400690067006900740061006C:63 ;其中蓝色的7A代表Z盘，红色63代表C盘，自己可以修改成到E盘，把红色的63改成65就行了，然后把自己喜欢的声音文件改成mono_ring_long.mid放到你补丁修改的目录下就行了，像这个补丁，就拷到C:/Nokia/sounds/digital，如果是wav格式就把后缀名改成mid。 ;2、改变日历铃声poly_ring_deep.mid路径，由Z:\Nokia\sounds\digital改成C:\Nokia\sounds\digital replace:5A003A005C004E006F006B00690061005C0053006F0075006E00640073005C004400690067006900740061006C005C0070006F006C0079005F00720069006E0067005F0064006500650070002E006D00690064:63 ;像修改到其他盘的修改红色的63 ;3、修改全屏上半部分eidpic.mbm文件到C盘实现全屏，由z:\system\data到c:\system\data replace:5A003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C004500690064005000690063002E006D0062006D:63 ;原理同上，如果想修改到其他盘，改变红色的63，最好配合修改格机脚本自动拷贝eidpic.mbm，否则开不了机，建议使用“通用文件”补丁。 ;附修改Z盘格机脚本，格机自动拷贝eidpic.mbm文件到相应目录，默认是C： ;replace://CP Z:SystemDatadbProfile.db AppsprofileAppdbProfile.db:CP Z:SystemDataEidPic.mbm C:SystemData replace:0D000A002F002F004300500020005A003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C0064006200500072006F00660069006C0065002E0064006200200041007000700073005C00700072006F00660069006C0065004100700070005C0064006200500072006F00660069006C0065002E00640062:200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020000D000A004300500020005A003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C004500690064005000690063002E006D0062006D00200043003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C ;跟修改eidpic.mbm路径对应。 ;4、更改logo文件Operinfo.txt文件到c盘，可以自定义logo或文字，由 z:system\bootdata to c:\ system\bootdata replace:5A003A005C00530079007300740065006D005C0042006F006F00740044006100740061005C004F0070006500720049006E0066006F002E00740078007400:63 ;想改到其他盘，修改红色的63 ;[有关operinfo.txt文件，大家可以用文本编辑软件打开，修改其中的460（移动）或461（联通）后面的文字为你想要的，如果想不显示最好用空格代替，用分号屏蔽的话，移动的会显示GMCC的，这时可以用图片logo了，移动logo的修改方法：在c盘的system/apps下建一个phone的目录，然后在phone下建一个oplogo的目录，再把97×25的的图片放进去改名为460_0_0.bmp（这是移动，而联通用460_1_0.bmp） ;5、改变格机脚本文件到E盘，路径由 Z:system\rfs到 E:system\rfs，方便修改格机脚本实现格机同步 replace:5A003A005C00730079007300740065006D005C007200660073005C:65 ;想修改到其他盘，改变红色的65，可以改到A盘，把格机脚本文件复制和必须文件（像全屏上半部分eidpic.mbm文件等）到相应盘的目录，这样可以不用mmc卡也可以格机了，注意要修改脚本文件内容（主要是拷贝的路径问题） ;6、改变文件图标文件menu_folder.mbm 路径， 注意拷贝menu_folder.mbm 到 E:systemdata replace:7A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C006D0065006E0075005F0066006F006C0064006500720073002E006D0062006D:65 ;修改到其他盘，改变红色的65，可以到A盘，注意拷贝文件到相应的盘 ;7、修改指针时钟文件路径，由Z:systemdataeikctl.rsc 拷贝到C:systemdataeikctl .rsc replace:7A003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C00650069006B00630074006C002E007200730063:63 ;像修改到其他盘改变红色的63，时钟文件比较特殊，除了eikctl .rsc还有2个mbm文件，而这两个MBM文件的路径是在eikctl .rsc文件里指定的，所以不同路径的时钟文件不能混用，像放C盘的时钟文件不能用于A或E盘，除非修改eikctl .rsc里面的路径与MBM文件对应，用16进制编辑软件打开该文件在asc码那边可以看到路径的，自己修改一下就行。 ;8、改变反安装程序路径到E盘，由c:systeminstall到 E:systeminstall replace:63003A005C00730079007300740065006D005C0069006E007300740061006C006C005C:65 replace:63003A005C00530079007300740065006D005C0049006E007300740061006C006C005C:65 ;软件安装后会在c:systeminstall生成反安装的sis文件用于卸载，长期会占用C盘空间，补丁改到E:systeminstall ;打了那个修改反安装程序文件夹路径到E的补丁，没有mmc安装sis不成功！ ;没mmc暂时解决方法： ;1、撤销这个补丁 ;2、用unmkaesis解开sis文件再拷到C盘（对与mmc版的软件无效） ;9、改变安装程序临时路径到D盘相应目录，加快安装速度，改c:\nokia\installs到 D:\nokia\installs replace:43003A005C004E006F006B00690061005C0049006E007300740061006C006C0073005C:44 replace:63003A005C006E006F006B00690061005C0069006E007300740061006C006C0073005C:64 ;10、改变声控标签保存路径，由c:\sivos 到e:\sivos replace:43003A005C007300690076006F007300:65 replace:433A5C7369766F73:65 ;声控标签到e盘，格机后也不会丢失声控标签，而且不用占用C盘空间了，sivos目录下有3个文件夹，如果不能使用声控，看看是否缺少文件 sivos.rar (7.07 KB) sivos.rar (7.07 KB) 声控标签文件夹sivos 下载次数: 636 2006-2-25 22:42 ;11、 改变电量等顶部图标文件Avkon.mbm路径，由Z:\system\data到c:\system\data ;改到C盘有可能启动白屏，而且要用sds才能替换，建议打到E盘，修改红色63为65（E盘）,43为45（e） replace:5A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C00610076006B006F006E00450078002E006D0062006D:43 replace:7A003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C00610076006B006F006E002E006D0062006D:63 replace:5A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C00610076006B006F006E002E006D0062006D:43 replace:7A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C00610076006B006F006E002E006D0062006D:63 replace:5A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C00410076006B006F006E002E006D0062006D:43 replace:7A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C00410076006B006F006E002E004D0042004D:63 replace:5A003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C00610076006B006F006E002E006D0062006D:43 ;12、改变信号图标文件AvkonEx.mbm路径，由Z:systemdata到c:systemdata ;改到C盘有可能启动白屏，而且要用sds才能替换，建议打到E盘，修改红色63为65（E盘） replace:5A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C00610076006B006F006E00450078002E006D0062006D:63 ;13、改变来电动画bmimages.mbm 路径，由Z:systemdata到c:systemdata replace:7A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C0062006D0069006D0061006700650073002E006D0062006D:63 ;14、改变去电动画callstatus.mbm 路径，由Z:systemdata到c:systemdata replace:5A003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C00630061006C006C007300740061007400750073002E006D0062006D:63 ;15、改变开机画面splashscreen.mbm 路径，到 c:systemprograms replace:5A003A005C00530059005300540045004D005C00500052004F004700520041004D0053005C00530050004C00410053004800530043005200450045004E002E004D0042004D:63 ;16、改变开机动画startup.mbm文件到C盘 ;原帖见bryan2k4的《〖0110汉化组荣誉出品〗改开机动画到C盘或E盘，已测试 》 ;作者: Bryan mobile.0110.c n ; 应用此补丁后，可以随意更改开机动画。开机动画文件为 startup.mbm，文件原始位置为 ; Z:SystemAppsStartupstartup.mbm ; 此补丁将这个文件的位置改到了 C:SystemAppsStartupstartup.mbm ; 应用此补丁前，请将选择好的开机动画文件 startup.mbm 放到这个文件夹 ; C:SystemAppsStartup 下。c盘没有这个文件夹，需要自己建一个，注意大小写; ; ; ; 修改startup.app中的字符串"z:systemappsstartupstartup.mbm"为"z:systemappsstartupstartup.mbm" ; replace:7A003A005C00730079007300740065006D005C0061007000700073005C0073007400610072007400750070005C0073007400610072007400750070002E006D0062006D00:43 ; ; 改原始的startup.mbm的文件名为 startup.rsc replace:01003087F550010B73007400610072007400750070002E006D0062006D:01003087F550010B73007400610072007400750070002E007200730063 ; ; 改原始的startup.r31的文件名为 startup.mbm replace:53007400610072007400750070002E007200330031:53007400610072007400750070002E006D0062006D ; ; 用修改好的startup.r03的内容来替换原始的startup.mbm的内容 replace:370000104200001000000000396439472C8B0100EE56000028000000B0000000D000000060010000A0010000080000000100000000000000010000000AB3F98F8FB3B300B3B3028E048F038E0F6AFE46460445F8466A6A8EB3B38E6A0545F26A6A8EB300B38E6A6A466A3F32070CFFFCD80D383F026A0C8E056A048EFD8FB3B3: ; 补丁结束 ;想修改到其他盘，修改红色数字到其他盘对应的数字（C对应43，A对应41，E对应45，注意建立相应文件夹） ;17、增加摇杆灵敏度（英文版） ;0.3= 300000 =000493e0 = e0930400 ;0.1= 100000 = 000186A0 = A0860100 ;平时0.3秒，按住不放是0.1秒 replace:C0270900801A0600:E0930400A0860100 replace:801A0600B855:A0860100 replace:801A060009F800000AF8:A0860100 replace:801A060030B592B0:E0930400 ;17-1、简体中文15版摇杆加速补丁（推荐） ;原贴见segalgx的《简体中文15版摇杆加速补丁》 replace:C0270900801A0600:E0930400A0860100 replace:801A06002455:A0860100 replace:801A060009F800000AF8:A0860100 replace:801A060030B592B0:E0930400 ;补丁结束 ; 18、去除待机图的水平横线（推荐） 原帖见bryan2k4的《期待以久的补丁，去除待机图的横线，实现真正的全屏！ 》 replace:1EF059FE08E03200CC083868B8300268381C41461EF04DFE1A9CA06820301FF0:C046C046 replace:0124200600281AD03468ED2025:00 replace:0124A04644462006002836D06C4610341094211C381C70C870C10068086006A808A90022012308924B6037F06B:00 replace:012308924B6037F03FFD4C462068B830:00 replace:012308924B6012F0DDFF4C462068B83002684846109912F0BBFE2468ED2013F0:00 replace:012842D12868016A:00 ;19、去除待机图两条白线补丁(有BUG，切换MMC卡会丢失墙纸中间部分，重启后恢复) ;原帖见hzlm的《修正简体15版去两条白线补丁，可以直接在设置里设置176X132背景》 replace:AE22842300F0:B022 replace:AE23101C03608424546068460C:B023 replace:AE2084230C90536001A81EF053FF4146:B020 replace:01240094381C18F091F80AA90A94:0024 ;20、关闭铃声（声音）渐入（不推荐，与铃声增大补丁有冲突） ;Replace : "EnableDCL= 1":"EnableDCL= 0" replace:456E61626C6544434C3D2031:456E61626C6544434C3D2030 ;21、铃声（声音）增大补丁（09俄版） ;replace:"ENABLEIIR=1":to 0 (from 1 to 0) replace:456E61626C654949523D2031:456E61626C654949523D2030 ;LimL to -50 (up to -50) replace:4C696D4C3D202D313530:4C696D4C3D20202D3530 ;LimE to -750 (up to -750) replace:4C696D453D202D393530:4C696D453D202D373530 ;LimC to -500/-450 (up to -450) replace:4C696D433D202D363030:4C696D433D202D353030 replace:4C696D433D202D353530:4C696D433D202D343530 ;21-1、铃声（声音）增大补丁（俄版第二版） ;原帖见shinechou的《最新版俄罗斯铃声加大补丁（与以前版本不同）》 ; Attention, your speaker might not be able to handle ; new volume and blow up. ; WARNING: POSSIBLE PHYSICAL DAMAGE ;replace:"ENABLEIIR=1":to 0 (from 1 to 0) ; replace:456E61626C654949523D2031:456E61626C654949523D2030 ; ;LimL to -10 (up to -10) ; replace:4C696D4C3D202D313530:4C696D4C3D20202D3130 ; ; ; Increased in loudness by increase of parameter 'gain' up to 27737 for all frequencies ; 'PostDCL' in a file 'iir.ini'. ; All modifications made in ROM, no need to move files. replace:31373930390D6E6F5F626971756164733D20310D: ;补丁结束 ;21-2、俄罗斯版喇叭声音加大补丁***Boost Speaker*** v 1.1 ;原帖见shinechou的《最新版（0415）喇叭声音加大补丁1.1》 ;***Boost Speaker*** v 1.1 ;Tested on SX1 SW15 uk-de-ru with Philips 350 speaker ;May be used with standart speaker (But possible physical damage) ;DO NOT use with another loudness increasing patches atch changes IIR.ini and DCL.ini settings (IIR v 1.2, DCL is off) ;Loudness is maximum, all bitrates sounds with identical loudness ; replace:5B47656E6572616C436F6E6669675D0D456E6162: ; scanned through 10432 values ;22、铃声（声音）巨大补丁 ;修改了iir.ini这个文件ENABLEIIR＝0 (改1为0) replace:456E61626C654949523D2031:456E61626C654949523D2030 ;修改了dcl.ini这个文件 所有采样频率LimL值 （改－150为 -10） replace:4C696D4C3D202D313530:4C696D4C3D20202D3130 ;修改了dcl.ini这个文件 所有采样频率LimE值 （改-950为 -650） replace:4C696D453D202D393530:4C696D453D202D363530 ;修改了dcl.ini这个文件 8000HZ采样频率LimC值 （改-600为 -400）（原始8000HZ比其它采样大50） replace:4C696D433D202D363030:4C696D433D202D343030 ;修改了dcl.ini这个文件 其它采样频率LimC值 （改-550为 -350） replace:4C696D433D202D353530:4C696D433D202D333530 ;23、铃声超大补丁 ;修改了iir.ini这个文件ENABLEIIR＝0 (改1为0) replace:456E61626C654949523D2031:456E61626C654949523D2030 ;修改了dcl.ini这个文件 所有采样频率LimL值 （改－150为 0） replace:4C696D4C3D202D313530:4C696D4C3D2020202030 ;修改了dcl.ini这个文件 所有采样频率LimE值 （改-950为 -650） replace:4C696D453D202D393530:4C696D453D202D363530 ;修改了dcl.ini这个文件 8000HZ采样频率LimC值 （改-600为 -400）（原始8000HZ比其它采样大50） replace:4C696D433D202D363030:4C696D433D202D343030 ;修改了dcl.ini这个文件 其它采样频率LimC值 （改-550为 -350） replace:4C696D433D202D353530:4C696D433D202D333530 ; 24、 增大SX1的耳机输出音量 （测试版） ;原帖见bryan2k4的《请帮忙测试一下这个补丁，增大SX1的输出音量！ 》 ; 使用这个补丁，可以提高SX1的输出音量。目前这个补丁还是测试版。 ; replace:05680E68684669462C222C23:05680E686846694648224823 ; 补丁结束 ;25、关闭照相机声音 关闭照相机声音（Z盘补丁）.rar (11.86 KB) 关闭照相机声音（Z盘补丁）.rar (11.86 KB) 关闭照相机声音补丁 下载次数: 430 2006-2-25 23:03 ;26、长按开关机键重启手机 replace:281C0021642201F09DF8B02464002919:281C0121642201F09DF8B02464002919 ;27、按了开关机键后出现的菜单里面的"关机"改为“重启”（显示还是“关机”） replace:0137002F08D1281C0021642200F052F8:0137002F08D1281C0121642200F052F8 ;28、按了开关机键后出现的菜单里面的“锁闭手机"改为“重启 ;原帖见bryan2k4的《(3.8 更新)长按开关机键重启手机 1.1 》 ;希望将“锁闭手机"改为重启的朋友，请使用下面的补丁 replace:281CD830006804F017FA19E0012F06DD:281C0121642200F047F819E0012F06DD ; 改菜单文字（锁闭手机->重启手机) replace:12011B000400000001C0E05F00000000000000000000000000000000000000003500CC0873513A6701FF0195ED954B623A6701952E95D8764496F64E0D4EAB882F650163F25D0990C5606F66216A0F5F1AFF0A00250055005B00310033005D00585BA8507A7AF4950D4EB38D0CFF0A00E065D56CA5633665E14F6F6002300A00: ;补丁结束 ; 29、按了开关机键后出现的菜单里面的“锁闭手机”为“锁键盘” replace:05C0E05F:06C0E05F replace:281CD830006804F017FA19E0:0FE0 ;改"锁闭手机"为"关机"（另一修改） replace:05C0E05F:04C0E05F replace:281CD830006804F017FA19E0012F06DD:281C0021642200F047F819E0012F06DD ;30、按了开关机键后出现的菜单里面的“关机”为“锁键盘” replace:04C0E05F:06C0E05F replace:281C0021642200F052F8:1AE0 ; 31、*** 免提短信1.1 *** ;原帖见bryan2k4的《免提短信 1.1 》 ; 使用方法: ; 在编辑短信的地方，按摇杆向下出现的菜单中有两个选项：“发送”， ; “发送免提短信”. 此补丁将原来的菜单项“选择收信人“ 改为了 ”发送免 提短信“ ; “发送“ 还是原来的发送普通短信的功能 ;群发短信可以先不输手机号，写完短信后按“拨号键”…… ; ; 修改菜单功能 replace:281C00F053FE36E001214942281C02F0:462083460120F3E7 ; ; 判断是否免提短信 replace:0D98002801D00020B0605046311C02F0:5846462801D11820F0 ; ; 1.1版增加部分，修改菜单中的字符串为功能对应的 "发送免提短信" replace:0400230001009E01F80006000081009900D80027015C016D0185019A01EE013002410262029702A502BF02CD02FF021E032C039003F4030C0441044F047004A504CB0401051205200531054B05590587059F05B905CA05E405FE050F06360647066E069506BC06E306F4061B072C074B076A078907A807C707DA07ED07000813: ; 补丁结束 ; 32、格机后无需设定时间日期 1.1 ;原帖见bryan2k4的《格机后无需设定时间日期 1.1》 ; 作者：Bryan ; 日期：2006.01.18 1.0版 ; 2006.01.19 1.1版，修正BUG ; 理论上支持SX1所以版本，已在简体中文15版和英文15版测试通过 ; 补丁修改了Omap Core-Img(Z1) Startup.app ; ; 当我们格机或恢复出厂设置后，系统会要求重新设置日期和时间，而默认的时间变为了 ; 系统默认的一个值，我们必须重新设置为当前的时间和日期。此补丁去掉了系统的这个 ; 完全多余的功能，应用此补丁，以后再格机时无需再重新设定系统的时间和日期，格机 ; 前的时间和日期将保留。或许在使用很长一段时间后，系统时间会和准确的时间有偏差 ; ，这时可以在设置里面手动来更正时间日期 ; ; 补丁修改了 startup.app 中的函数 CStartupAppUi::FirstBoot replace:044AC0239B00211C01F0BCFF002803DA012502E0:044AC0239B00211C01F0BCFF00F01CF8C04601E0 ; 补丁结束 ; 33、 SX1超频补丁 v1.0 ;原帖见bryan2k4的《SX1超频新概念， 动态超频 》 ; 此补丁默认将Cpu的频率调到了150MHz ; ; ！！！ 危险 ！！！ 超频可能导致CPU太热而损坏CPU! ; ;150 MHz replace:303A00000010FEFF00102000FFFFFEFFEFFFFFD1:B03C ;01101 = 13 = 78MHz = 11011010110000 = 36B0 => B036 ;01110 = 14 = 84MHz = 11011100110000 = 3730 => 3037 ;01111 = 15 = 90MHz = 11011110110000 = 37B0 => B037 ;10000 = 16 = 96MHz = 11100000110000 = 3830 => 3038 ;10001 = 17 = 102MHz = 11100010110000 = 38B0 => B038 ;10010 = 18 = 108MHz = 11100100110000 = 3930 => 3039 ;10011 = 19 = 114MHz = 11100110110000 = 39B0 => B039 ;10100 = 20 = 120MHz = 11101000110000 = 3A30 => 303A ;10101 = 21 = 126MHz = 11101010110000 = 3AB0 => B03A ;10110 = 22 = 132MHz = 11101100110000 = 3B30 => 303B ;10111 = 23 = 138MHz = 11101110110000 = 3BB0 => B03B ;11000 = 24 = 144MHz = 11110000110000 = 3C30 => 303C ;11001 = 25 = 150MHz = 11110010110000 = 3CB0 => B03C ;11010 = 26 = 156MHz = 11110100110000 = 3D30 => 303D ;11011 = 27 = 162MHz = 11110110110000 = 3DB0 => B03D ;11100 = 28 = 168MHz = 11111000110000 = 3E30 => 303E (Warning!) ;11101 = 29 = 174MHz = 11111010110000 = 3EB0 => B03E (Warning!) ; 补丁结束 ;34、解决超频时的花屏问题 ;原帖见518998的《解决超频时的花频问题》 ;作者：Vovan888 ; 如果超频过高出现花屏，可是试试这个补丁 replace:0601000000CFFEFF:0A replace:0810A0E3DA0200EB9830A0E3283085E50542A0E3B83094E5:0C ;补丁结束 ; 35、***动态超频2.0版*** ;原帖见bryan2k4的《SX1超频新概念， 动态超频 》 ; 作者：Vovan888,FCA00000 ; 已在简体中文15版上测试通过 ; ; 应用此补丁后，在附带的程序“动态超频.sis”的配合下 ; 可以在系统中动态地调整SX1的运行频率 ;引用bryan2k4的话：这个补丁需要配合附带的程序来使用。 ;使用步骤， ;1. 刷机打上面的补丁 ;2. 安装附带的程序 ;3. 运行程序来设定频率 ;4. 设定好频率后即可关闭程序，无需后台运行 ; ;程序运行后，默认会把cpu的频率设为120. ;如果你使用过之前的超频补丁，比如你超到了150 ;那么运行后默认的频率是150,只是显示的是120 ;这个可以单独使用，也可以和之前的超频补丁一起使用 ;重启后将恢复默认的频率，即120，当然，如果你之前打过 ;超频补丁，比如超到150，那重启后默认就是150。 ; ; 注意：频率太高可能导致手机损坏 ; replace:930000EF9700C0EF9800C0EF990000EF9A0000EF:EB0000EF replace:0500E0E30EF0A0E10400E0E30EF0A0E1:0500E0E30EF0A0E11F402DE940108FE2000181E0B010D0E1020080E2B000D0E16C209FE56C309FE5100080E3B010C3E1B000C2E1024BA0E3014044E2000054E3FCFFFF1AB040D2E1010014E3FCFFFF0A1F80BDE80500103205001033050010340A0110350A0190350A0110360A01B03C0A01303D0A01B03D0F0110370F01B03E0F0190370F01B03F0F0110380F0290380F02103900EF005800EE0058 ; 补丁结束 动态超频.rar (5.77 KB) 动态超频.rar (5.77 KB) 动态超频软件 下载次数: 221 2006-2-25 22:42 ; 36、 增加 MMC 卡的速度 测试版 v0.1 ;原帖见bryan2k4的《 ; 将MMC卡的工作频率调到 24MHz ; replace:030052E30900000A020000CA000052E3:02 replace:0320A0E3DC8E00EA0C68005808009FE5:02 replace:013084120338A0112348A0110C00A0E3FF10A0E3:013044020338A0012348A001 ; 补丁结束 ;36-1、 增加 MMC 卡的速度 V0.2 ;原帖见shinechou的《最新俄罗斯版MMC卡加速补丁0.2版 》 ; 默认加速到 24MHz ，其他频率请去掉补丁前面的；，再//24mhz下面那行加上； ; by Vovan888 ( vovan-at-oslik-dot-ru ) 08.01.2006 ; updated: 30.01.2006 ;作者在自己的Transcend 1G MMC卡上测试48M未通过！ replace:030052E30900000A020000CA000052E3:02 ; replace:0320A0E3DC8E00EA0C68005808009FE5:02 ; ;// 16 mhz ;replace:013084120338A0112348A0110C00A0E3FF10A0E3:0000A0E10A0054E30340A093 ;// 24 mhz replace:013084120338A0112348A0110C00A0E3FF10A0E3:0000A0E10A0054E30240A093 ;// 48 mhz ;replace:013084120338A0112348A0110C00A0E3FF10A0E3:0000A0E10A0054E30140A093 ;补丁结束 ; 37、缩短 SX1 的内存和Flash的延时时间 ;原帖见bryan2k4的《缩短 SX1 的内存和Flash的延时时间 》 ; 这个补丁有一定的危险性可能造成数据丢失 ; 这个补丁可能会和超频补丁不兼容 ; ; 缩短内存（D盘)的 CAS 延时，由3改到2 replace:3710A0E3241080E50A00A0E3010050E2000050E3:27 ; ; 缩短Flash(A盘和C盘) 的延时 replace:902021007050210039110000:7020210070202100 ; 补丁结束 ; 38、 菜单循环 ;原帖见bryan2k4的《菜单循环 》 ; 在任意一个选项菜单中，当我们滚动到最后一项时，如果我们将摇杆推向下，什么都不会 ; 发生。这个补丁可以是菜单循环。当到达最后一项时，向下滚动会回到第一项。在第一 ; 项摇杆向上推会跳到最后一项。 ; 这个补丁有个小小的Bug，当菜单项多于6个时，偶尔最后一项会显示不出来。 ; replace:002151E0002F04D15446002C:114651E0002F04D15446002C replace:111C281CFFF7D9F801240B94:0021281CFFF7D9F801240B94 ; 补丁结束 ; 39、 禁止更换SIM卡后清除logs（通讯记录） ;原帖见518998的《禁止更换SIM卡后清除logs》 ; by Vovan888 (vovan@oslik.ru) 29.01.2006 ; oslik.ru (updated 11.05.2006) ; Made with help of O2_14 func list from FCA00000 ; 0x50854846 replace:03F01BFF041C03F01EFF002C05D0:10BC01BC0047 ; (disable CPbkCheckNewSim class) ; 0x50783012 replace:00F0C3FB341CA434206000F004FC002815D009481890199620681899199A:0028002800280028002800280028002815E0 ;补丁结束 ; 40、*** 关闭键盘灯降低屏幕亮度 1.0 *** ;原帖见bryan2k4的《缩短亮灯时间》 ; 亮度的默认值是 0x2B = 43 ; ; 以下代码降低键盘灯的亮度，第一个字节（红色）代表亮度的值 ; 00 表示亮度为0，即关闭键盘灯，如果你不希望键盘灯完全关闭 ; 只是想它变暗来省电，你可以改变这个亮度值，比如04 ; 这样键盘灯会变得很暗而不会完全关闭 replace:2B30A0E32A30C4E52B30C4E5AA30A0E3:0430A0E32A30C4E52B30C4E5AA30A0E3 ; ; 以下代码降低屏幕背景灯的亮度，第一个字节（红色）代表亮度的值 ; 15代表10进制的22, 即不定默认将两度变为原来的一半 ; 个人感觉还是很满意这个亮度的，很柔和，但是不影响使用 ; 白天用可能有点不太习惯，不过晚上这个亮度非常合适 ; 这个可以根据个人喜好来自己改变 ; 如果你只想关闭键盘灯，不想改变屏幕亮度，请将 15 改为 2B ;亮度的设定值请不要超过2B,否则可能烧掉屏幕 replace:0010A0E30120A0E1190000EB0400A0E10110A0E3:1530A0E32A30C4E50120A0E10400A0E10110A0E3 ;41、 *** 缩短亮灯时间 *** ;原帖见bryan2k4的《缩短亮灯时间》 ; 亮灯的延时时间是15秒。如果15秒之内没有按任何按键，背景灯会关闭 ; 实际上有两个延时时间。一个是变暗的延时（15秒），另外一个是关闭的延时。 ; 此补丁改变了这两个延时 ; 如果你认为亮灯的时间太短，你可以使用这个补丁来增加亮灯的时间。你也可以缩短这个时间来延长电池的使用时间。 ; replace:0F21029A039B049C059D0094019502F0B6FDB0680028:0521029A039B049C059D0094019502F0B6FDB0680028 ; 第一个字节代表的是延时的时间（秒，16进制的）。05表示为5秒钟。要改变这个时间只需改变这个数字就可以了 ; ; ; 这个替换指令修改的是背景灯到变暗的延时的时间。总的延时时间包括两个部分。 ; 背景灯在5秒内变暗。 replace:0521069A079B089C099D0094019502F09CFD0AB070BC:0121069A079B089C099D0094019502F09CFD0AB070BC ; 默认的是5秒，此补丁改为了1秒（修改了第一个字节，原理同上）。所以总的延时时间是 5＋1 秒 ; ; 以下指令去除了背景灯变暗的效果。 replace:043083E32C30C0E50410A0E30020A0E351FEFFEA:003083E32C30C0E50410A0E30020A0E351FEFFEA replace:023083E32C30C0E50410A0E30020A0E34BFEFFEA:003083E32C30C0E50410A0E30020A0E34BFEFFEA replace:063083E32C30C0E5000051E30200000A0410A0E3:003083E32C30C0E5000051E30200000A0410A0E3 ; 应用此补丁，背景灯6秒后关闭。如果要改变这个时间，按说明自己修改即可 ; 42、去除无用的提示信息 1.0 ;原帖见bryan2k4的《去除无用的提示信息 》 ; 有些提示信息对我来说是没有任何意义的，所以我去除了这些提示 ; 需要注意的是这其中的某些提示对你来说可能是很重要的，例如它会去掉以下提示信息： ; －－提示信息 "没有使用‘切换mmc卡’来弹出mmc会导致数据丢失" ; －－提示信息 "红外线已启动" ; －－提示信息 "正在充电", 很可能还有 "电量低" ; －－提示信息 "选择了静音模式" ; 其他一些我没有注意到的信息 ;注意：补丁连通话结束后的通话总时间的提示也去掉了 replace:00F0DAFA029803B010BC02BC084700:C0460020029803B010BC02BC084700 ; 43、去除锁键盘的提示信息 1.0 ;原帖见bryan2k4的《去除锁键盘的提示信息 》 ; 当你长按'#' 时键盘会锁住，这时会有一个提示信息 ; 此补丁去除了这个提示信息 ; replace:406F02490022FFF7DAFC:406F02490022C046C046 replace:806F02490022FFF7D0FC:806F02490022C046C046 ; 44、*** 去除“长按＃解锁” 的提示 *** ;原帖见bryan2k4的《去除“长按＃解锁” 的提示》 ; 作者:Bryan , cn0110@gmail.com ; 日期: 2006.01.15 ; 适用于，理论上SX1所有的版本，已在简体中文15版和英文15版上测试通过 ; 补丁修改了: Core-Img（Z1） ; ; 当我们锁了键盘后，再按某个键时，会有一个提示“长按#解锁"，当我们长按 ; ＃来解锁时同样会出现这个提示， 这个补丁将这个提示去掉 了。使用这个补丁后不再会出现提示，并且长按# 来解锁时也不会有任何提示。 ; replace:00B500F003F801BC0047000010B5041C606C04490022FFF7:00B5C046C046 ; 补丁结束 ;45、去除无用信息“请长按#键打开键盘”（另一版本） ;原帖见carylou的《去除无用信息“请长按#键打开键盘” 》 ; version 1.1 ; This second part will remove the message 'Press & Hold "#" to activate keypad' ; as sugested by Andrew Rudkovsky ; Although this can be a bit confusing, because you don't see that the keypad is locked. ; I changed CAknKeyLockControl:oShowLockedNote to skip calling CAknSleepingNote::ShowNote ;在简体中文15版上测试通过 replace:FFF7FBFB0120A06410BC01BC0047:C046C0460120A06410BC01BC0047 ; 46、去除免提确认 ;原帖见bryan2k4的《去除开启免提时的确认信息》 ; 当你在打电话的过程中想启用免提功能时，会有一个提示来确认是否启用免提功能 ; 对于大多数情况，这个提示显得有些麻烦 ; 此补丁去除了这个提示，直接开启免提功能 ; replace:00280CD1139013A9:33280CD1139013A9 ; 47、*** 去除安装软件时的提示信息 1.1 *** ;原帖见bryan2k4的《去除安装软件时的提示信息 》 ; 通常安装软件的过程为： ; 1) 安全警告。是否要继续 ; 2) 安装 XXXXXX ? ; 3) 选项：安装/查看证书/查看详细情况 ; 4) 用 x.yz 替换 x.yz ? (如果之前安装过这个软件) ; 5) 选择安装位置: 手机/MMC卡 ; 6) 安装完成 ; ; 去除步骤 1) replace:00F0ECFAD3E0B069:C046C046D3E0B069 ; ; 去除步骤 2) 和 3) replace:00F09AFBB5E0706A0028:C046C046B5E0706A0028 ; ; 去除步骤 4) replace:01F076FD03E04046:C046C046C0464046 ;48、 *** 增加红外线的超时时间 1.0 *** ;原帖见bryan2k4的《 增加红外线的超时时间》 ; 红外线默认的超时时间为60秒，超过这个时间没有通行的话红外线端口就会关闭 ; 此补丁将这个超时时间增加到了5分钟 replace:00879303005A6202:00879313005A6202 ; 49、*** 开启工程模式 V1.0 修正版*** ;原帖见bryan2k4的《开启工程模式的补丁（已修正更完美）！！！超强！》 ; 作者: fca00000 , fca00000@yahoo.es ; 创建日期: 2005.09.18 ; 修改: Bryan ; 适用于: 可能可以用于所有版本. 已在中文15版上测试通过。 ; ; 所有的西门子的手机都有一个隐藏的菜单叫做工程模式菜单。 ; 要打开这个菜单我们需要在sim卡的最后位置建立一个特殊的记录。并且还要使用特殊的程序来计算 IMSI. ; 使用这个补丁就可以直接打开工程模式了 ; 要进入工程模式，只需要在九宫格菜单下按 '#'键就可以了，然后在选项里可以设置打开两个选项，可以看组电电压 ; 并且开启了工程模式后就可以运行 Z:SystemAppsDeveloperMDeveloperM.app ; 注意: 只能看到7个菜单。在西门子其他机型上开启过工程模式的朋友可以注意到缺少了一些菜单。 ; ; 在主菜单下允许使用 '#'键 replace:00F0AAFF002E02D10398002800D10020:00F0AAFF002E02D10398002800D10120 ; ; 修改 DeveloperM.app 使其可以正常运行 replace:01D1E06900E0002010BC02BC08470000:01D1E069C046012010BC02BC08470000 ; ; 允许 AT FLG 命令 replace:04F0E5FA302C04D0FF2C02D00220404200E00020:04F0E5FA302C04D0FF2C02D00220404202204042 ; 50、*** 增加录音时间 *** ;原帖见bryan2k4的《 延长录像时间，增加录音时间 》 ; 作者：Bryan ; 适用于：已在简体中文15版和英文15版上测试通过 ; 补丁修改了： Omap_core(Z1) ; ; SX1自带的录音机最长只能录制2分钟的声音， ; 使用这个补丁后，可以将录制时间延长到30分钟 ; 录音前请注意可用内存！ ; replace:000E270770B5061C0D1C104830608F24:00D2496B70B5061C0D1C104830608F24 ; 补丁结束 ;51、允许自带文件管理器查看系统文件夹、A盘、Z盘等 ;原帖见bryan2k4的《开启工程模式的补丁（已修正更完美）！！！超强！》 ;补丁修改A盘自带文件管理器，刷的时候要选择ROLF部分。 ; replace:07D10798002804D0B166306E002101F0:07D107980028C046B166306E002101F0 ; 52、*** 延长录像时间 *** ;原帖见bryan2k4的《 延长录像时间，增加录音时间 》 ; 作者: fca00000 ; 适用于: 理论上SX1所有的版本，已在简体中文15版和英文15版上测试通过 ; 修改了Rolf PVCamcorder.app ; ; SX1自带的录像软件最长只能录制1分钟的视频 ; 此补丁将这一时间延长到大约3分42秒。录制时间还受RAM的大小限制通常约7M。 ; 使用此补丁，必须在设置里将录制质量设置为 高 ; 同时还要将录制的文件大小限制设置为最大 ;已通过简体中文版测试，最大可已录制3:42 ;暂时还无法提高到更多。 ;另外由于时间延长了，录制后处理的时间比较长。 ;改动的是A盘的文件，刷的时候只刷Rolf就可以了 ; replace:3B284ADD3C202060CDA800682D18:FF284ADD3C202060CDA800682D18 ; 补丁结束 ; 53、***扩大收音机频率范围补丁*** ;原帖见518998的《扩大收音机频率范围的补丁 》 ; 作者: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es ; 日期: 2006.01.15 ; 适用版本: 理论上适合于SX1所有版本 ; Omap: ROLF (A: drive) ，刷机时勾选ROLF ; ; SX1的收音机默认频率范围为87.5-108.0 ; 本补丁将其频率扩大为53.9-131.1 ; 但必须用手动方式调台。不行的话删掉C:systemapps adio\adio.cfg再试试 ; replace:00F36F06:0220D107 replace:FFF26F06:0120D107 replace:E0243705:E2243703 replaceF243705:E1243703 ; 补丁结束 ; 54、自定义摇杆快捷方式(09.18更新，可定义上下左右及按下) ;原帖见bryan2k4的《自定义摇杆快捷方式(09.18更新，可定义上下左右及按下) 》 ; 作者: Bryan ; 创建日期: 2006.09.18 ; 适用于: 简体中文15版上测试通过。 ; 补丁修改了Omap(Z1) phone.app ; ; 使用这个补丁你可以将摇杆的上下左右以及按下定义为任何程序的快捷键 ; 定义快捷键的方法： ; 首先获取须要设定快捷方式的程序的UID ; 比如蓝牙(UID为10005951)在补丁中此8位数应写为51590010，即每两个数字一组改变顺序 ; 补丁的第二个replace里面的最后的40个数字（5组，每组8个)分别对映于摇杆的左、右、 ; 上、下方向和按下的快捷键的UID ; 补丁中分别用红蓝橙紫绿色来标出了左右上下按下的UID。 ; 自己定义时指须要将程序的UID按上述方法转换后替换相应位置的代码即可。 ; 其它一些程序的 UID: ; 10008D39 互联网 ; 1000593F 照相机 ; 10005901 日历 ; 10005900 待办事项 ; 10005907 记事本 ; 100058CA 录音器 ; 10005902 计算器 ; 10005903 闹钟 ; 1000590B 收藏夹 ; ; replace:814214D10648006806490968064A1268064BEFF702FF012030E0:814214D10648006806490968064A1268064BEFF702FF012026E0 ; 补丁默认的左右上下按下的快捷方式分别为: 设置(UID:100058EC)、 ; 蓝牙(UID:10005951)、通讯记录(UID:101F4CD5)、 ; 通讯录(UID:101F4CCE)、SIM卡电话簿(UID:101F4CF6) replace:1168054881420BD1186C044909680022:5B38814201D10E4912E00130814201D10C490DE00130814201D10B4908E00130814201D1094903E03B30814204D10849186C0022EFF77EFE002002BC08470000EC58001051590010D54C1F10CE4C1F10F64C1F10 ; 补丁结束 ; 55、*** 自定义摇杆上下方向快捷方式 1.2 版（上下和1.0有差别，增加摇杆中键定义）*** ;原帖见3circles 的《更改待机时五维按键的向上及向下功能 V1.2》 ;引用nk7u 机油的话：摇杆向上功能不能改，一定要是通讯记录，否则就会和拨号键有冲突，如：摇杆向上功能改成互联网，那么拨号键也变成互联网功能，并且在退出时回提示“系统错误”，剩下来的摇杆向下和摇杆压（按）下都是可以改的，具体参照：http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=211102 ; *** 更改待机时五维按键的向上及向下功能 ; Author: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es ; Date: 2005.09.18 v1.0 ; Date: 2005.12.17 v1.2 Allows Joystick-Press ; Firmware: Siemens-SX1 Possibly all versions. Tested on Iberia15.2 and O2-14 ; 适用版本：所有版本(理论上) ; Omap: Core-Img (Z1) ; 改动的地方： Omap: Core-Img (Z1) Z1打勾即可 ; During main screen, Joystick-Down normally opens Contacts, and Joystick-Up starts CallRecords. ; 待机时五维按键向下开启通讯录，向上开启通话记录 ; Joystick-Press also opens Contacts. ; 五维按键下按也是开启讯录 ; With this patch it is possible to change them to open any other application. ; 此补丁也可适用来开启其它的应用程序 ; If you want to open Notepad on pressing Joystick-Down then you need its UID ; Use TaskSpy or FExplorer. For Notepad , the UID is 10005907 ; 比如你要使向下开启记事本，你需要用TASKSY或FEXPLORER找到它的UID(TASKSPY论坛里有)，如记事本的UID是10005907 ; Then, invert the order of bytes from left to right, grouping by 2: 10005907 becomes 07590010 ; 将UID的字符顺序颠倒，再两位两位调换位置，如记事本的UID10005907转换后是07590010 ; And then replace the word JoysDown, JoysUp__ or JoysPress ; 用转换后得到的字符替换JoysDown, JoysUp__或JoysPress相应位置即可 ; For example, Notepad starting on Joystick-Up, the string is : CE4C1F1007590010070000006F757473 ; 例如，要按上开启记事本，要替换的字符串应是CE4C1F1007590010070000006F757473 ; other UIDs: ; 以下列出的是其它程序的UID ; 101F7585 文件管理器 ; 1000593F 照相机 ; 10005901 日历 ; 10005900 待办事项 ; 10005907 记事本 ; 100058CA 录音器 ; 10005902 计算器 ; 100058C5 信息管理 ; 101F4CCE 通讯录 ;请自己替换红色部分、蓝色部分为你想要的功能 replace:CE4C1F10D54C1F10070000006F757473:CE4C1F10JoysUp__070000006F757473 replace:11680748814202D0064881420ED1186C054909680022EFF77DFE012007E0000045F800000AF80000:3C30814207D108490022186C00220022EDE701202EE03B38814201D10149F4E7002027E0JoysDown__JoysPress ; ; As far as I know, nothing is broken. But I decline all responsability, of course. ; Anyway, here it is. Enjoy ;虽然我知道不会造成任何损害，我还是要声明不承担任何因此产生的后果。 ; 56、*** 改变键盘定义 1.0 *** ;原帖见bryan2k4的《改变键盘定义！》 ; 作者: fca00000 ; 适用于: 已在简体中文15版上测试通过 ; 补丁修改了: Core-Img (Z1) ; ; SX1上经常会出现的一个问题是有个别按键在使用了一段时间后 ; 会不灵。解决的办法是拆开手机清洗一下键盘，或那去客服维修 ; 如果这样还不能解决问题的话，这个补丁对你来说就有些用处了 ; 这个补丁允许你把一个键定义成为另外一个键.并且还可以保留此 ; 键原有的功能。 ; 键盘代码列表（对应于上面的顺序): ; 33= 按键 '3' ; 32= 按键 '2' ; 31= 按键 '1' ; 00= 未分配 ; C4= 接电话 - 绿键 ; 01= 删除键, 'C' ; 12= Shift 键, 向上箭头的那个键 ; 38= 按键 '8' ; 36= 按键 '6' ; 37= 按键 '7' ; 00= 未分配 ; B4= 菜单键 ; A4= 左软键 ; A5= 右软键 ; 39= 按键 '9' ; 7F= 按键 '#' ; 30= 按键 '0' ; AB= 照相机键. 需要长按 ; 10= 摇杆向上 ; 0F= 摇杆向右 ; 11= 摇杆向下 ; A7= j摇杆按下 ; 0E= 摇杆向左 ; 00= 未定义 ; AA= 耳机上的ppt键 ; 00= 未定义 ; 00= 未定义 ; 00= 未定义 ; 34= 按键 '4' ; 35= 按键 '5' ; 2A= 按键 '*' ; ; 例如改变　ppt键(AA)，让它具有菜单键（B4)的功能, 使用一下代码: replace:33323100C4011238363700B4A4A5397F30AB100F11A70E00AA00000034352A:33323100C4011238363700B4A4A5397F30AB100F11A70E00B400000034352A ;**************************************** ;57、配合midi增强音效补丁使用的延时补丁（未测试） ;原帖见shinechou的《配合midi增强音效补丁使用的延时补丁 》 ;说明一下：这个补丁是配合midi增强音效文件用的，因为大S在使用midi增强音效补丁时需要调用mobile100.dls文件，因此;需要一个延时，这个补丁就是把延时从原先的3秒延长到6秒。 ; Author: dan_av ; oslik.ru ;The patch increases a delay before playing of a melody ; That has had time the Delay will be loaded Mobile100.dls ; It is increased twice (since 3 seconds up to 6). ; It is possible to use bank midi from Windows on MMC. ; If the melody to fly it will be possible to increase a delay ; (the Last 4 bytes in each line). Time in micro seconds replace:0249002D04D1002204E00000C0C62D00:0249002D04D1002204E00000808D5B00 replace:002D03D1002203E0C0C62D00:002D03D1002203E0808D5B00 58、FCA00000大侠带来的超强补丁，读写SX1的内存！ http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=183536 59、移动 palette.dll 到C，非完美版！ http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=197793 59-1、移动调色板文件palette.dll到C盘 FCAPalette 1.5版 http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=222152 60、解锁补丁，给锁机朋友试试（配合解锁补丁的长按关机键重启手机补丁，免除输入很多个0重启手机的痛苦） http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=153926 ; *** 06版长按开关机键重启手机 *** ; 作者：Bryan ; 日期：2006.01.21 ; 适用于英文06版 ; 补丁修改了Omap_Core(Z1) ; ; SX1缺少的功能之一就是没有“重新启动"的选项，所以当我们需要重启的时候 ; 就需要先关机，之后再开机。或者使用第三方的工具如”appman"，两种方法都 ; 有点繁琐。 ; 这个补丁的目定就是为了改进上面说的那种状况。默认情况下，SX1有两种关 ; 机的方法，按开关机键(红色那个)，选择关机，或者长按开关机键。此补丁将 ; 长按开关机键的功能该成了重启手机。 ; ; 补丁修改了 Sysap.app中的函数 CSysApAppUi__HandleLongPowerKeyPressedL ; ;; replace:281C0021642201F001F8A82464002919:281C0121642201F001F8A82464002919 ;补丁结束 ;刷了这个06版的补丁就免去了输入35个零的痛苦 也不用频繁更换文件名了 ;只要在第一次开机后长按关机键 让手机自动重起之后就可以进入系统正常使用了 61、最强补丁，不来下你会后悔啦（内存到10m,改漂亮图标，改字体状态栏颜色等10大补定） http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=153295 62、增强SX1的MIDI铃声，效果明显！ http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=175353 63、 英文15版Z集成中文字体、转码工具、字体映射fon r outer(Z盘补丁) http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=246191 其他相关 有关自己替换Z盘的文件的补丁做法，请参照flyheart的《我谈补丁及相关工具汇总》 http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=159436 集成版及相关教程，请参照bryan2k4的《(多图＋视频,12月15日更新) 一步一步教你如何将补丁集成到升级程序中！》 http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=188926 有关备份等，请参照bryan2k4的《集成版刷机程序及打补丁与刷机相关说明!(已更新，增加了apatcher打补丁的视频)》 http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=188926 ;1、更改默认短信中心号码 ;原帖见segalgx的《更改默认的短信中心号码 》 ;自己修改红色部分为你想要的，移动可行，联通的应该也可以吧 ;默认修改为广州的，中国移动短信中心+8613800210500改为+8613800200500（广州的） replace:2B38363133383030323130353030:2B38363133383030323030353030 ;代码30到39对应数字0到9 ;补丁结束 ;2、用qd自带的中文字体提换sx1 Z盘的字体 ;原帖见segalgx的《用qd自带的中文字体提换sx1 Z盘的字体》 ;替换后磨字显示正常了，不过标点符号显示跟自带不太一样，自我取舍吧 ;3、来电大图像补丁 ;原帖见shinechou 的《来电大图像补丁》 ; *** CallerBigPicture 0.7 *** ; Author: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es ; Date: 2006.01.29 Version for beta-testing ; Firmware: 可能所有Siemens-SX1版本. 在简体中 文15版、Iberia15.2和O2-14上通过测试 ; Omap: 修改Core-Img (Z1) ; ; 通常你在通讯录里给联系人设定一个缩略图，当他/她呼入电话时你可以看到你设定的图片 ; 但图像太小了 ; 这个补丁就让你可以用大的图片 ; ; 首先你得把z盘的BMImages.mbm拷到PC里编辑064.bmp使得它为全黑色且尺寸为120*120 ; 然后将编辑后的mbm文件拷贝到c:systemdataBMImages.mbm ; 可能你也可以把000, 001, 002, 003, 004, 060, 062, 069-086(.bmp)的尺寸都改为1*1 ; 如果你更改了这个文件要记得重启手机 ; ; 已知问题: ; 1) 所有缩略图都变大了，这可能对其它应用程序有影响！ ; 2) 如果你不想把BMImages.mbm拷贝到C盘, 系统会从Z盘直接调用但看起来可能比较丑 ; 3) 一些图像会重叠在其它图片上，但你可以修改上面提到的那些bmp文件使其看来漂亮些 ; 4) 应该使用尺寸小于64*64的图片作为联系人的缩略图 ; 作者更改了BubbleManager.dll的方法BubbleUtils:laceThumbnailToBottom（当使用结构50685B18、50685B34时） ; 更改了方法CBubbleOutlookTwoLined::ConstructL（在CFbsBitmap::Create之前） ; 还更了PAlbView.dll的方法CPAlbImageFactory::CreateThumbFromBitmapWithNoSaveLC（在 CFbsBitmap::Create之前） ; replace:04C0FFFF04C0FFFF03000000FAFFFFFF04C0FFFF280000002800000004C0FFFF04C0FFFF03000000FAFFFFFF04C0FFFF2800000028000000:04C0FFFF04C0FFFF03000000FAFFFFFF04C0FFFFA90000002800000004C0FFFF04C0FFFF03000000FAFFFFFF04C0FFFFA900000028000000 replace:282200924A60062202F050FD02F014F9:782200924A60062202F050FD02F014F9 replace:2C20302204904A60301C0A2205F0A4FD020F42204904A60301C0A2205F0A4FD ;补丁结束 ;4、MMS大于100 Kb 补丁 ;原帖见shinechou的《MMS大于100 Kb 补丁》 ;虽然sx1发送mms可以大于100k了，不过还跟移动的网关限制有关，还有对方手机能不能接受大mms有关 ; MMS大于100 Kb 补丁 ; *** MMSbigger100Kb 1.1 *** ; ; Author: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es ; Date: 2006.02.23 v1.0 ; Date: 2006.03.02 v1.1 ; Firmware: 可能所有Siemens-SX1版本. 在简体中文15版、Iberia15.2和O2-14上通过测试 ; 未测试接收大于100 Kb的MMS，但应该没问题 ; Omap: 修改了Core-Img (Z1) ; ; 发送/接收MMS的限制是100 Kb ; 这个补丁消除了这个限制 ; 但可能网络或接收者手机有限制就没办法了 ; ; 作者更改了Mmscli.dll的方法CMmsClientMtm::MaximumSendSize和MaximumReceiveSize ; 修改后发送/接收的限制最大为4 Mb的MMS ; replace:006810BC02BC0847000010B5806A9424A4000019016010BC01BC0047:C04610BC02BC0847000010B5806A9424A4000019016010BC01BC0047 replace:006810BC02BC0847000010B5806A9524A4000019016010BC01BC0047:C04610BC02BC0847000010B5806A9524A4000019016010BC01BC0047 ;补丁结束 ;5、改进自带收音机和MP3播放器性能的补丁 ;原帖见shinechou的《改进自带收音机和MP3播放器性能的补丁》 ;对收音机的改善是搜台只需要按左软键即可，还有个改进是按住对应的数字键大概4秒就能存台； ;对MP3播放器的改善是原来的快进/快退都特别特别慢，改进后一分钟的音乐片段快进/快退仅需3秒！ ;http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=219349 ;改进自带收音机性能补丁 [local]1[/local][local]1[/local]; ;;改进自带mp3播放器性能补丁 ;改动A盘mp3player.app文件，刷的时候要勾选Rolf。 ; replace:7A12000070050110:F424000070050110 replace:010000EAFF240000:010000EAFF040000 replace:A40294E5A40294E5:A40294E5ACEBFFEB ; ; 补丁结束 已修改好后的文件： Radio.rar (19.31 KB) Radio.rar (19.31 KB) 下载次数: 43 2007-6-20 10:34 Mp3Player.rar (51.46 KB) Mp3Player.rar (51.46 KB) 下载次数: 40 2007-6-20 10:34 ;6、SX1超频补丁v1.2版 ; 原帖见shinechou的《最新俄罗斯超频补丁1.2版 》 ; by Vovan888 (vovan@oslik.ru) 08.01.2006 ; !!! 危险 !!! CPU可能过热而烧坏 ; 默认超频到144 Mhz ; replace:303A00000010FEFF00102000FFFFFEFFEFFFFFD1:1036 ; ;频率对应表（补丁代码注意高地位互换）： ; multipliers table: (cpu_freq = 12 * mult / 2) ; mult ;11 10100 0110000 ; ;01101 = 13 = 78M = 11011010110000=36B0 ;10100 = 20 = 120M = 11101000110000=3A30 ;11001 = 25 = 150M = 11110010110000=3CB0 ;11100 = 28 = 168M = 11111000110000=3E30 ;11101 = 29 = 174M = 11111010110000=3EB0 ; ; multipliers table v2: (cpu_freq = 12 * mult ) ; mult ;11 01010 0010000 ; ;01010 = 10 = 120M = 11010100010000 = 3510 ;01011 = 11 = 132M = 11010110010000 = 3590 ;01100 = 12 = 144M = 11011000010000 = 3610 ;01101 = 13 = 156M = 11011010010000 = 3690 ;01110 = 14 = 168M = 11011100010000 = 3710 ;01111 = 15 = 180M = 11011110010000 = 3790 ;10000 = 16 = 192M = 11100000010000 = 3810 ;10001 = 17 = 204M = 11100010010000 = 3890 ;10010 = 18 = 216M = 11100100010000 = 3910 ;10011 = 19 = 228M = 11100110010000 = 3990 ; ;补丁结束 ;7、sx1动态超频补丁 v2.4 ;原帖见shinechou的《最新俄罗斯2.4版动态超频补丁（可动态调整并保存CPU频率）》 ; 补丁允许配合配套程序动态改变sx1 cpu频率，可以保存超频数值 ; by Vovan888 (vovan-at-oslik-dot-ru) 11.02.2006 ; oslik.ru ; dedicated to Z-team and overclockers.ru ; !!! DANGER !!! CPU can overheat and overburn ! ; replace:8CB5015000000000000000000000000094B5015098B50150:C4B80150 ; ; make programs display real clock replace:0500E0E30EF0A0E10400E0E30EF0A0E1:0500E0E30EF0A0E11E402DE9202CA0E1FF04C0E3020052E302F19F97160000EAE4B8015034B9015050108FE2002181E0B010D2E1B200D2E11623A0E30230A0E1EF2C82E3EE3C83E3100080E3B010C3E1B000C2E1024BA0E3014044E2000054E3FCFFFF1AB040D2E1010014E3FCFFFF0A0000A0E3000000EA29ABFFEB1E80BDE80500102205001023050010240A0110350A0190350A0110360A01B03C0A01303D0A01B03D0F0110370F01B03E0F0190370F01B03F0F0110380F0290380F02103910402DE90240A0E10104A0E3334805EB000084E50000A0E31040BDE81EFF2FE1 replace:0000000088170650F817065000000000:7CB90150 ;补丁结束 ;动态超频配套软件 E盘版： SX1Speed2.4_with_save.rar (11.49 KB) SX1Speed2.4_with_save.rar (11.49 KB) E盘版 下载次数: 263 2006-4-1 14:40 A盘版： sx1speed_with_save（A盘版）.rar (10.79 KB) sx1speed_with_save（A盘版）.rar (10.79 KB) A盘版 下载次数: 188 2006-4-2 20:06 ;8、用C或E盘文件替换Z盘文件的通用补丁（通用文件到C或E）1.1 ;原帖见justui的《【重大突破】用C或E盘文件替换Z盘文件的通用补丁 》 ;补丁修改的系统调用文件的顺序，支持先从C或E盘调用文件，比如打了补丁后，拷贝全屏上半部分eidpic.mbm到 ;c:systemdata，系统开机就会调用c盘全屏文件，如果c盘没有，就调用Z盘的，免除了以前补丁必须文件丢失导致 ;开机不能的问题，还可以使sx1支持其他语言，其他版本的所有语言文件.r**拷贝出来，放到补丁修改到的盘C或E， ;改成简体中文的语言文件*.r31 ; There are several patches that allow using some file from C: or E: , instead of Z: ; This patch improves that: EVERY file will be searched in C: before using the file in Z: ; If file doesn't exist in C: , it will use the file in Z: ; For example, transfer Z:SystemAppsAboutAbout.mbm ; to your computer, modify using MBMTool by Alezz (great program), and ; copy back to mobile into C:SystemAppsAboutAbout.mbm ; Open Menu->Setup->About . Now uses the picture from C: ; ; For the curious people: I changed EFSrv.dll in ; method RFile::Open ; I also used some free space in Fault::TClientFault and other routines ; ; Be aware that not all files can benefit from this patch. ; It works with: *.mbm , *.r01, *.r?? , *.mid, *.aif *.ini *.rsc *.bmp ; It doesn't work with: *.app *.dll ; I didn't test with: *.ldd *.pdd *.exe *.csy *.mdl ; Also remember that some files are cached. You might need to restart the phone after copying into C: ; It might also happen that a corrupted file in C: crashes your phone. Format and restore from Backup. ; replace:00B584B0009201931B226B4604F00EFB04B002BC08470000:F0B47546BCB002F07AFF01931B226B46BE68DF24264005E0 ;修改到C盘 replace:6B4604F002FB04B002BC08470000:0AE0014C5A2E03F06CF963003A00 ;修改到E盘（如果想修改到E盘，取消下面语句的；，在上面那句修改到C代码前的replace语句前加上；屏蔽掉） ;replace:6B4604F002FB04B002BC08470000:0AE0014C5A2E03F06CF965003A00 replace:30B582B0051C6C460549201C01F054F8201C291C01F096FA02B030BC01BC0047:08D1BC60061C01F08FF9002804D0301C034CBC6001F088F93CB0AE46F0BC70477A003A00 replace:F0402DE91CD04DE20050A0E10160A0E10270A0E10340A0E1:FE402DE91CD04DE20050A0E10160A0E10270A0E10340A0E1 replace:F040BDE81EFF2FE110402DE910D04DE20040A0E1043094E5:FE40BDE81EFF2FE110402DE910D04DE20040A0E1043094E5 replace:031C0091506801900292002805D0181C34216A4601F098FB00E0002004B002BC08470000:031C00915068342114E002AEE0271468346004320436043F002FF8D102AF009770470000 replace:01900292002805D0181C35216A4601F082FB00E0002004B002BC08470000:352101900292002804D0181C6A4601F082FB00E0002004B002BC08470000 ;补丁结束 ;9、去掉"手机启动失败,请与零售商联系"的提示1.1 ;原帖见bryan2k4的《去掉"手机启动失败"的提示,附组电正确显示电量的方法》 ; 作者: Bryan ; 创建日期: 2006.04.26 ; 补丁只在简体中文15版上测试通过 ; 补丁修改了Omap(Z1) ;注意：可能有关机闹钟的bug，http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=228593 ; SX1的这个提示或许是为了保证系统运行的稳定性吧。 ; 当出现这个提示时，通常我们换块电池，有时格机就 ; 能解决问题。 ; 这个补丁的意义主要在与配合hrtrock发现的方法让组电正常显示电量。 ; 注意:使用这个补丁或许会影响系统的稳定性 4.26日更新，现在电池只要不屏蔽中间的触点就可以用线充来充电了，组电和原电都可以。但屏蔽中间触点后还是无法在关机的状态下充电。建议使用此补丁后，原电还是可以继续用原装线充来充，组电就用座充来充。 ;组电显示电量的方法和步骤： ;1.使用上面的补丁 ;2.将组电中间的一个触点屏蔽掉(将透明胶剪成4毫米宽1厘米长粘上去) ;3.装入处理好的电池开机 ; replace:032100F03CFA05B030BC01BC00470021:0221 ; 补丁结束 ;10、显示隐藏菜单 ;原帖见518998机油的《显示隐藏菜单的补丁》 ; *** AvoidHiddenMenu 1.0 *** ; *** Avoid Hidden Menu *** ; Author: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es ; Date: 2006.05.28 v1.0 ; Firmware: Siemens-SX1 Possibly all versions. Tested on Iberia15.2 and O2-14 ; Omap: Core-Img (Z1) ; ; Some menus are hidden (dimmed) ; This patch shows them. Be aware that some of them might not be usefull, and the applicacion will close. ; For example, now you have Menu->Extras->Memory->Options->Set password ; and Menu->Extras->File Manager->Options->Developer Menu->Send raw IrDa ; ; For the curious people: I changed EikCoctl.dll in ; method CEikMenuPane::SetItemDimmed ; to use always the second parameter (the flag) as False ; replace:141CFFF7ACFF021C002C03D0:0024FFF7ACFF021C002C03D0 ; ; As far as I know, nothing is broken. But I decline all responsability, of course. ; Anyway, here it is. Enjoy ; ;**************************************** ; Algunos menus no son visibles. ; Este parche los muestra. ; Ten en cuenta que algunos no se espera que esten activados, y la aplicacion a lo mejor falla. ; ; Hasta donde yo he comprobado, no he roto nada. De todos modos yo no me hago responsable. ;**************************************** ; end of AvoidHiddenMenu ;11、nGame大内存补丁2 ;原帖见518998机油的《nGame大内存补丁2》用于英文15版 ;修正版见segalgx的《ngage大内存补丁2“补丁修正For 简体中文15版 》 ; *** nGage mode 2 *** ; by Vovan888 (vovan at oslik ru) 10.06.2006 ; remove shadowing of many system libs ; this patch slowdowns a bit but frees up to 2 megs of RAM ; useful mainly for nGage games players ; greeting goes to FCA00000 !!! ; disable most of the 501B631C ; CEStart:oShadowing(void) replace:0BAC9949201C00F0D5FB301C211CFFF795FF0DAC9549201C:00204DB0F0BC02BC0847 ; ; completely disable shadowing ，完全取消映射，默认关闭 ;501B66D8 FF F7 20 FE BL CEStart__DoShadowing_void_ ; CEStart:oShadowing(void) ;replace:FFF720FE6846FFF767F96846FFF7B6F96846FFF7E1F96846:68466846 ; ;补丁结束 ;12、降低照相机JPEG图像的压缩比（for 中文15版） ;原帖见518998机油的《降低照相机JPEG图像的压缩比》用于英文15版。 ;修正版见segalgx的《”ngage大内存补丁2“补丁修正For 简体中文15版 》 replace:3C2001E0AAA95520886119A80421AAAA06F0C8FE:552001E0AAA964 replace:08CF00008AA806F071FE024C00190249:009803 ;补丁结束 ;13、MIDP 2.0补丁 ;原贴见shinechou的《 MIDP 2.0补丁》 ; MIDP 2.0 v1.00 ; by Тип-Топыч ; 09-05-2006 21:24 ; allows to run some MIDP 2.0 applications replace:52002D005500730072004100670034003D00500072006F00660069006C0065002F004D004900440050002D0031:52002D005500730072004100670034003D00500072006F00660069006C0065002F004D004900440050002D0032 ;end ;14、更改音量参数设置文件路径到E盘补丁 ;铃声增大ini文件.rar解压把ini文件放到c:\system\data或e:\system\data ;原贴见shinechou的《更改音量参数设置文件路径到E盘补丁》 ; Patch No 88 ;-------------------------------------------- ; * Перенос iir.ini и dcl.ini на диск Е (MMC) * ; * Move iir.ini and dcl.ini to disk E (MMC) * ; files should be at e:systemdata ; ОСТОРОЖНО! Если файлов нет на ММС - то IIR и DCL отключены!!! ; для принятия изменений нужно перегрузить телефон ; BEWARE! if there are no files on MMC - IIR and DCL are disabled!!! ; To apply changes to ini files reboot is needed ; by Vovan888 (vovan@oslik.ru) 02.08.2006 ; oslik.ru replace:5A003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C00000053006F0075006E0064000000524D6461446576536F756E640000000053006F00:45 ;修改到C的话改红色的地方为43 ;end ;15、去掉Z盘自带铃声，仅保留4个，for简体中文15版 ;原贴见segalgx的《去掉Z盘自带铃声，仅保留4个，for简体中文15版》 ;去掉Z盘自带铃声，仅保留4个 ; Patch No 89 ;-------------------------------------------- ; * Убираем все стандартные мелодии с диска Z, кроме 4-х * ; * Remove almost all standart melodies from Z * ; changes Z2, so it is for FW15-UK-DE-RU only !!! ; by Vovan888 (vovan at oslik ru) 02.08.2006 ; oslik.ru ;去掉Z盘自带铃声，保留4个:mono_ring_long.mid, mono_ring_short.mid, poly_ring_deep.mid, SiemenSwing.mid ;修改For 简体中文15版 By segalgx ; replace:5403000057000000B064E250010961006C00610072006D002E006D00:B8000000DD000000002FE35001126D006F006E006F005F00720069006E0067005F006C006F006E0067002E004D00490044000000C7000000E02FE35001136D006F006E006F005F00720069006E0067005F00730068006F00720074002E004D00490044009A030000209FE350011270006F006C0079005F00720069006E0067005F0064006500650070002E004D004900440000006A0C0000F0A9E350010F5300690065006D0065006E005300770069006E0067002E006D0069006400 ;补丁结束 ;16、改开机动画到C盘或E盘或A盘（另一版本） ;原贴见segalgx的《改开机动画到C盘或E盘或A盘（另一版本）》 ;改开机动画到C盘 ;segalgx ;mobile.0110.c n ;仅用于简体中文15版 replace:8816800E0017C014401E80539975E102080300C1E60060002E5662D60C803C660C001C130052009200D200120152019201D201120252029202B205000EBABF50A14AC56495340AC08897FB45462AE8666FE952655425DEA800F7F904601624C228C20A00CC4B79D9C79934DE03EDC08000402C4884518411009817FB32FA4AE904B0B373114000:C810 ;补丁结束 ;如果想修改到E盘，请把C810改成4811，改到A盘到就修改成4810 ;请把startup.mbm文件放到对应盘的systemappsstartup目录下 ;跟之前的版本没什么区别，只是修改的地方少了，直观一些，建议大家用“通用文件”的补丁！！！改到A的可以试试 ;17、增加C盘空间到11.8MB ;原贴见bryan2k4的《增加C盘空间到11.8MB》 ; *** 增加C盘容量到11.8M *** ;作者:Vovan888 ;理论上适用于所有版本的SX1，简体中文15版测试通过 ; ; SX1的Flash芯片有两种型号，其中有一种使用的是32MB的，这种芯片中有8MB被系统屏蔽掉了。 ; 此补丁开启了这8MB的空间并用于增加C盘的容量。使用此补丁后C盘空间变为11.8MB ; 注意：此补丁只可用于Flash容量为32MB的SX1 ; 使用此补丁后请格式化C盘，打补丁前请做好系统备份 ; 请使用Flash容量检测工具检测FLASH的容量 replace:7638A0E35C3085E50500A0E1060000EA48AD0350:F4 ;补丁结束 ;检测你机子的flash是否为32M，下载附件，解压，放到手机，用文件管理器打开就可以看到了，如果显示是24M的，千万不要刷这个补丁！！ flashsize.rar (772 Bytes) flashsize.rar (772 Bytes) 检测flash是否32M软件 下载次数: 221 2006-8-8 10:02 ;18、自动开机 ;原帖见bryan2k4的帖子http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=262186 ; *** 自动开机 *** ; 作者: Vovan888 ; 简体中文15版修正By bryan ; 补丁修改了Omap(Z1) almalert.dll ; 使用此补丁，可以在闹铃结束后自动开启手机。 ; 使用方法：在系统自带的闹钟里设置一个闹铃。在关机的状态下，到达设定时间后，手机 ; 会自动启动，闹铃结束后自动进入系统。 ; 控制铃声响的时间，修改下面红色部分 ; 比如希望响20秒，则20*1000000=200000000 换算成16进制为01312D00则应将红色部分代码 ; 修改为002D3101,及每两位数为一组改变顺序，替换时注意高低位换顺序 ; 1秒 = 000F4240 ; 3 秒 = 002DC6C0 ; 5 秒 = 004C4B40 ; 10 秒 = 00989680 ; 补丁默认响10秒 replace:4563C550C0448403:5979C55080969800 replace:A08601000320A060201CFFF7FFFE03B010BC01BC0047000000477047084770471047704718477047:A08601000320A060201CFFF7FFFE03B010BC01BC004700000047704708477047104770471847704741B5061C8830022100680840002801D00349084741BC02BC8E4602490847C046C16FC5505163C550 ; 补丁结束 ;注意: 此补丁和之前组电显示电量的那个方法有冲突，如果屏蔽了电池中间的那个接触点，则此补丁无法正常工作。 ;感觉这个补丁目前还有些小问题有待改善。比如如果在系统开机的状态下闹铃被激活，闹铃也只能响10秒(假设补丁设的是10秒),并且响完后会自动选择 重响闹铃 这样过5分钟闹铃又会响。 ;19、增大通话音量 ;原帖见segalgx的帖子：http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=262185 ;2006-9-13 为了测试一下，专门刷了个英文15版，就只用这个补丁，好像也没什么区别，我刷的是3 ; *** Increase volume during call *** ; by Vovan888 (vovan at oslik ru) ; 11.09.2006 ;补丁默认用第2级 ; +1 ;replace:00DD09222C1C1C3400941349201C7EF025FD686923F088FC6869291C009A23F0:00D00132 ; +2 - для тех кому мало ОСТОРОЖНО - Будет громко!!! replace:00DD09222C1C1C3400941349201C7EF025FD686923F088FC6869291C009A23F0:00D00232 ; +3 - для тех кому мало - почти HandsFree ОСТОРОЖНО - Будет громко!!! ;replace:00DD09222C1C1C3400941349201C7EF025FD686923F088FC6869291C009A23F0:00D00332 ;------------------------------------------------- ;20、减少长按菜单键延时 ;原帖见segalgx的帖子：http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=265202 ;patch 95 ;by Vovan888 ;2006.9.22 ;默认600改成200 ;修改红色部分，200000=00030D40＝》400D0300,注意高低位互换 replace:59104D50C0270900:59104D50400D0300 ;补丁结束 ;21、无需天线（耳机）听收音机 ;原帖见segalgx的帖子：http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=265203 ;patch 96 ;作者Vovan888 (vovan at oslik ru) ; 2006.9.22 ; 修改a:\system\libs\RadioEngine.dll ;刷机勾选rolf ; replace:4C230010502300100020:4C2300105023001001 ; ;;补丁结束 ;不用天线的话，要很强信号的电台才能收到的 ;22、简体15版摇杆加速补丁，进一步较少延时 ;原帖见segalgx的帖子：http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=265734 ;摇杆加速补丁，在集成了摇杆补丁（简体中文15版）的集成版上应用 ;摇杆补丁（按住不放是0.08，短按是0.2） ;200000=030D40=>400D0300（高低位互换） ;80000=013880=>80380100（高低位互换） replace:E0930400801A0600:400D030080380100 replace:A08601002455:80380100 replace:A086010009F800000AF8:80380100 replace:E093040030B592B0:400D0300 ;end ;摇杆加速补丁，在标准版上应用 ;摇杆补丁（按住不放是0.08，短按是0.2） replace:C0270900801A0600:400D030080380100 replace:801A06002455:80380100 replace:801A060009F800000AF8:80380100 replace:801A060030B592B0:400D0300 ;end ;23、修改出错记录信息d_exc.txt和d_exc.stk文件路径到D盘，重启自动删除 ;原帖间segalgx的：http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=266014 ;2006-9-26 ;英文版没有d_exc.exe这个文件，中文版有，在中文版中，软件出错会生成d_exc.txt和d_exc.stk这两个文件，应该是一些debug信息吧，对于我们应该没什么用，不过看到E盘有实在不爽，虽然可以手动删除。放到D盘，重启自动删除，方便一些。 ;不知直接去掉Z盘的d_exc.exe会不会有不良影响，这样就可以彻底了 replace:0C00000063003A005C0064005F006500780063002E00740078007400000000000C00000063003A005C0064005F006500780063002E00730074006B00000000000C00000065003A005C0064005F006500780063002E00740078007400000000000C00000065003A005C0064005F006500780063002E00730074006B00:0C00000064003A005C0064005F006500780063002E00740078007400000000000C00000064003A005C0064005F006500780063002E00730074006B00000000000C00000064003A005C0064005F006500780063002E00740078007400000000000C00000064003A005C0064005F006500780063002E00730074006B00 ;end ;24、 去掉Z盘的d_exc.exe文件，不再被软件出错信息困扰 ;原帖见segalgx的：http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=266071 ;去掉Z盘的d_exc.exe文件 ;segalgx ;2006-9-26 ;只需勾选Z2 ;去掉这个文件，不知会不会有副作用，发现remoteS60退出也不会有出错提示了 replace:2006000060010000D0C10850010A4500440062007300720076002E0065007800650000006401000030E22250010B46004C006F0067005300760072002E00650078006500: ;end ;25、patch97:改变长按PTT（侧面话筒键）的功能 ;原帖见segalgx的：http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=271691 ;改变长按PTT（侧面话筒键）的功能 ;作者：-=ZoRn=- ;原有功能为启动语音标签，现在可以自由改变，修改红色部分，用程序的UID ;补丁默认修改功能为自带收音机，带上耳机，长按ptt（或侧面录音键），就可以开启收音机了 ;有关查找UID，可以用fileman，在app文件上按5看属性，UID3那个就是了 ;注意在fileman中查到的UID用到补丁要把顺序倒过来，在fileman中查到的是101f7589，补丁中就要写成89751F10 replace:30B58BB0051CC4306C46046000200190:10B585B003AC201C00F02AF8201C00F02DF8002000210190029102A90A480088088068460A300021022200F025F80749074A04AB01200090201C00F023F8002005B010BC02BC08476050685064506850 replace:0121002201F08AFF04AC0749201C01F0:89751F10000000000000000000000000014B1B681847C046648FF050014B1B681847C046CC8DF050014B1B681847C046901FF05040B4024E3668B44640BC6047B08FF050 ;end ;26、取消（禁止） MMC 警告 ;原帖见http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=271654 ;取消（禁止） MMC 警告 ;-=ZoRn=- replace:54628E500A27014E28E00000F1030000:3663 ;end ;27、Starter_ARM.rsc on drive C: before Z: ;原帖见http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=271672 ;-=ZoRn=- ;类似通用补丁，以前通用补丁对一些文件是不起作用等，这个补丁针对Starter_ARM.rsc ，补丁先搜索c:\system\programs有没有这个文件，没有就搜索Z盘的 ;这个文件决定开机时运行的系统程序，以前的ngage大内存补丁就是利用这个原理的，删掉大部分的系统进程，不让它开机启动。 replace:02F09CF8201C012102F09EF8011C6846:01F06EF9 replace:F0B557464E464546E0B4A94CA544FF24:7047000000B50E1C171C081C111C00F00BF8002800D1B14F201C311C3A1C00F01FFF01BC00470000014B1B681847C0460C5DF150 replace:5A003A005C00530059005300540045004D005C00500052004F004700520041004D0053005C0053007400610072007400650072005F00410072006D002E00520053004300:43 replace:250064002E00250064002E00250064002000250064003A00250064003A00250064000D000A0025005300200025005300:220000005A003A005C00530059005300540045004D005C00500052004F004700520041004D0053005C0053007400610072007400650072005F00410072006D002E0052005300430000000000 ;end 28、补丁99:更改闹铃和日历的声音到C盘 ;原帖见foxcon的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=277057 ;更改闹铃和日历的声音路径: ;Z:/Nokia/sounds/digital/ > C:/Nokia/sounds/digital/ ;需要拷贝文件 mono_ring_long.MID, mono_ring_short.MID, ;poly_ring_deep.MID, poly_ring_short.MID, SiemenSwing.mid 到 C:/Nokia/sounds/digital/ ;直接用你需要的铃声替换C:/Nokia/sounds/digital/ 目录下的文件. ;如果使用的是wav文件,将其扩展名改为 mid 即可 ;对应关系： mono_ring_long.MID - 闹铃, poly_ring_deep.MID - 日历 ; replace:5A003A005C004E006F006B00690061005C0053006F0075006E00640073005C004400690067006900740061006C:43 replace:7A003A005C004E006F006B00690061005C0053006F0075006E00640073005C004400690067006900740061006C:63 ;FoXoN注： ;按道理，如果需要E盘版，用下面两句 ;replace:5A003A005C004E006F006B00690061005C0053006F0075006E00640073005C004400690067006900740061006C:45 ;replace:7A003A005C004E006F006B00690061005C0053006F0075006E00640073005C004400690067006900740061006C:65 ;End of patch 29、补丁100：修复JAVA图标问题 ;原帖见foxcon的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=279494 ;还有segalgx的《有关安装到E盘无法正确显示java图标解析以及终极解决方法》 ;http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=284158 30、补丁101：更改UserAgent字串 ;原帖见foxcon的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=286259 ; *** 更改 User-Agent 字串 *** ; 作者: SamatiX McLightning ; 试用版本: v.15_RUS_WinSwup_T9_firmware (也许, 它也适用其他固件版本) ; 日期: 06.11.2006 ; ; Omap: Core-Img (Z1) ; 更改 Z:\System\SharedData\100058FE.ini ; ; FoXoN注：我们也可以随意替换 HTTP-请求中User-Agent的字串 ，如"SIE-SX1/1.1" 为 "SIE-0110.c n". replace:5300490045002D005300580031002F0031002E003100:5300490045002D0030003100310030002E0063006E00 ;end 31、补丁102：更改书签到E盘 ;原帖见foxcon的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=286262 ; *** 更改书签到 E: *** ; 作者: SamatiX McLightning ; 固件版本: v.15_RUS_WinSwup_T9_firmware (也许, 它也适用其它固件版本) ; 日期: 08.12.2006 ; ; Omap: Core-Img (Z1) ; 更改 Z:\System\Libs\FavouritesEngine.dll ; ; 附加说明: 书签将被存储到记忆卡上。浏览器在没有卡的时候将不能工作 replace:63003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C0000000C00000042006F006F006B006D00610072006B0073002E0064006200:65003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C0000000C00000042006F006F006B006D00610072006B0073002E0064006200 ;end ;32、补丁104：通讯录到E ;原帖见http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=299054 ;Omap: Core/Img (Z1) ; ;don't forget copy contact.cdb to e:/system/data ; replace:530079007300740065006D005C0044006100740061005C0043006F006E00740061006300740073002E006300640062:65 ;end ;33、补丁105：Big Windows Area 1.0 ;原帖见http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=299054 ; *** BigWindowArea 1.0 *** ; *** Big Window Area *** ; Author: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es ; Date: 2007.01.28 v1.0 ; Firmware: Siemens-SX1 Possibly all versions. Tested on Iberia15.2 and O2-14 ; Omap: Core-Img (Z1) ; 去掉标题栏，增加窗口面积，暂时没什么实际作用，中文15版测试通过 replace:10B5041CC96B0A68526904F03DFF201C10BC02BC0847000070B588B00790:0AE0 ; ;33、补丁106：禁止电量低提示信息和声音 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=305296 ;补丁并没有取消电量低自动关机的功能 ; *** Disable Low Battery Message and sound *** ; Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ; Date: 2007.03.02 ; Firmware: Siemens SX1 possibly all versions. Tested on fw15 and fw14-o2. ; ; Disable message "Battery Low" and low battery beep. ; Don't disable power off function when battery is low. ; replace:00F087F9302801D0FF2804D1201C:C046C046 ;end ;34、补丁107：照相时背光亮度不改变 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=307590 ; *** Don't change backlight level in camera *** ; ; Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ; Date: 2007.03.13 ; Don't set max backlight level in camera mode. ; It is usefull for Dimmer users and to save battery. replace:8096980051688868002802D0081C07F0AFF903B010BC01BC0047:00000000 ;end ;35、补丁108：修改照相机进入待机状态的延时 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=307749 ;patch 108 修改照相机进入待机状态的延时 ; Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ; Date: 2007.03.13 ; 照相机进入待机默认延时是1分钟，补丁修改这个延时 ;最后8个字节代表延时，原来默认 1分钟＝60000000微秒＝16进制的03938700-->补丁代码00879303 ;补丁默认修改成5分钟00A3E111，以下是一些时间的代码，直接替换红色部分代码就可以了 ;2分钟：000E2707 ;3分钟：0095BA0A ;10分钟：0046C323 ;20分钟：008C8647 ;大约70分钟：FFFFFFFF ; --- 5 分钟 --- replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000A3E111 ;end ;36、调换“备份手机存储”和“切换多媒体卡”菜单项位置 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=306996 ;调换“备份手机存储”和“切换多媒体卡”菜单项位置 ;作者：segalgx ;日期：2007-3-11 ;用于简体中文15版，刷机勾选Z1 ;觉得切换多媒体卡比较多用，调换位置后，保持“切换多媒体”在第一项，方便快速切换多媒体卡。直接拔卡的可以无视，呵呵 ;更重要的是调换后，“切换多媒体卡”选项位置固定了，不会因为mmc上有备份而改变位置，防止误操作 ;补丁有个bug，就是切换mmc后，选项里的“插入多媒体卡”会指向备份，不过觉得直接放回mmc卡就可以了，不必用菜单 ; replace:022942D064E005294BD005294DDC44E00B2932D0:02293AD064E005294BD005294DDC44E00B293AD0 replace:04004500010000028001060000C8006A01B701EA01F80138028602A802F902670375039B03A903080422045A04A104CF04DD042C05440552059B05C1050A0618063E066606B506FB064A0791079F07E6072D083E087408B308C408FB0809091A094909630974099B09C209E909100A370A5E0A850A960AB50AD40AF30A120B25: ;end ;37、 同时解决了口口和latinbold12和LATINBOLD13黑体显示，支持繁体和所有的拉丁语系 ;原帖见r-rj1973的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=306271 ;38、patch109 禁止照相机进入待机状态 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=312251 ;patch109 禁止照相机进入待机状态 ;Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ; 2007.04.05 ;补丁禁止了“启动照相机后，不操作一段时间会进入待机状态” replace:06D0E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:06D0E06C01F0BEF8E06C0349C046C046 ;end ;39、修改开机画面顶部图片指向sp.mbm，脱离eidpic.mbm ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=312283 ;作者：segalgx ;日期：2007-4-6 ;简体中文15版测试通过 ;大家都知道开机画面分两部分，顶部横条是在eidpic.mbm，下面部分是splashscreen.mbm ;这样就造成替换全屏eidpic.mbm时，导致开机画面不协调，除非修改eidpic.mbm ;补丁修改这个指向，以后换eidpic全屏时，开机画面还是完整的一副图片 ;如果想修改开机画面，修改splashscreen.mbm和sp.mbm（176*12）就可以了 ;默认指向z:\system\programs\sp.mbm，红色部分路径可以修改到其他盘，配合修改开机换面路径的补丁，方便更换 replace:190000005A003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C004500690064005000690063002E006D0062006D00000023:190000005A003A005C00530079007300740065006D005C00700072006F006700720061006D0073005C00730070002E006D0062006D00000023 replace:7A00001000000000000000009EC35A04256BE050246BE0508C7BE050681000006810000010000000000000000010000000001000002000002433F25000000000000000002CB75B0E000000000100AF00020000005E01000000004000000000000000000170B501241348406800280BD0114DA00040190134006800F023F8A000: replace: : ;end ;40、取消切换情景模式时的提示信息 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=312840 ; Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ; Relased: 2007.04.08 ;切换情景模式时，会有“已选择情景模式：XX”的提示，补丁取消了这个提示 replace:B624640011190868002801D0002003E0B2246400111901200860101C0721FFF717FA10BC01BC:B624640011190868002801D0002003E0B2246400111901200860101C0721C046C046 ;end ;41、待机时不显示情景模式名称，总是显示日期 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=312962 ; Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ; Date: 2007.04.09 ;除了标准模式，你选择其他的情景模式话，会在桌面上显示该情景模式名称，而且日期的显示会没有了，补丁取消了情景模式名称的显示 replace:A0E009F0BCFA0F906C4610341094041CE0680130E060216907A809F0F6FC07A809F0CDFD1099:C046 ; end ;42、修改短按开机键菜单显示，使更整齐 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=313256 ;修改短按开机键菜单显示，使更整齐 ;作者：segalgx 0110.c n ;日期：2007-4-11 ;修改“关机！”为“关机”，修改“重启手机”为“重启”，看上去更加整齐 ;注意要先打过Bryan大侠的《(3.8 更新)长按开关机键重启手机 1.1》 replace:04000C00011766003600050000B5000C016001A701D601FD011002230236022FD17E17FEC4F07FBF881405224566890E6920A54C00E60E00000000000000000070298CC2DA822EA5633665578D2C49ADA9A7B0A953E34716A1DD05AECC6D6C0967D3395BD9190000470047007A00A600E3001A0186017202A70223036A039E04: ;end ;43、待机永不显示logo图片 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=313616 ;待机永不显示logo图片 ;Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ; Date: 2007.04.13 ;无论是否设置了logo图片，待机时都不显示 ;没多大意义的补丁，由于中文15版operinfo.txt的特殊性，想显示必须要修改才行，大家可以无视这个补丁了～ replace:094CA54497918F24A4000019016868460BF0B5FC6846979900220BF0B6FC002803D0002002E0:002010BC02BC0847 ;end ;44、音调设定支持从A盘选择铃声 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=313420 ;音调设定支持从A盘选择铃声 ;作者：segalgx ;日期：2007-4-12 ;铃声文件放在a:\nokia\sounds\simple目录下 ;很无聊的一个补丁 ;A盘可以放大一些的铃声文件，相比放E盘，设置成A盘的铃声，不知能不能改善来电变无铃声或铃声默认的问题，放一些经典的铃声到A盘 replace:040032000100430436040700005C00EA003202F702F403B10493059E060B075707CB071608C2081F098D09F609460ACA0A0B0B660B880BDC0B230C820CD00C3D0D550DC40DDF0D0C0E300E400E620EAC0EC70E060F180F780F880FB60FC60FD60FE60FF60F111023105C108810D710E710291150118911C211D21101122C1259: ;end ;45、取消打电话接通时“已连接至：XXX”的提示信息 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=313830 ;取消打电话接通时“已连接至：XXX”的提示信息 ;作者：segalgx mobile.0110.c n ;日期：2007-4-15 ;打电话接通时，会有“已连接至：XXX”，补丁取消这个提示 replace:04F09AFA002809D11A980090201C291C321C3B1C00F032F8:04F09AFA002809D11A980090201C291C321C3B1CC046C046 ;end ;46、待机总是显示日期及自定义的文字或图标 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=313638 ;待机总是显示日期及自定义的文字或图标 ; Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ; Date: 2007.04.13 ;简体中文15版修正By segalgx replace:A0E009F0BCFA0F906C4610341094041CE0680130E060216907A809F0F6FC07A8:C046 replace:786A002804D00D4A01A8002109F019FFF869416B3430C96809F021FA01A90AF0:0A9840010E4A1218 replace:281D9F5000B500F003F8002002BC084710B594B0041CA06A8069132108400028:F0A79C50 ;显示内容（根据选择的不同情景模式显示，对应：标准/静音/会议/户外/寻呼机） ;默认修改为：SX1/音符/♀/♂/日期: ;以最后的“日期:"为例03000000E5651F673A0000000000000000000000，前面的03000000代表有多少个字符，这里是3个，后面的E5651F673A00是"日期:"的unicode编码，大家可以自行替换 replace:30B5041C0D1C0A4860600A48A0600A48E0600A4820610A4860610A482060201C:7047000004000000530058003100200000000000000000000000000000000000000000000100000036E100000000000000000000000000000000000000000000000000000100000040260000000000000000000000000000000000000000000000000000010000004226000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000E5651F673A0000000000000000000000 ;修改成跟原来情景模式一样的显示请用下面这个，使用前请去掉replace前面的“;”，上面那句用“;"屏蔽，为了更好的显示效果，情景模式名称后面加个空格（代码2000） ;replace:30B5041C0D1C0A4860600A48A0600A48E0600A4820610A4860610A482060201C:70470000030000000768C651200000000000000000000000000000000000000000000000030000005997F397200000000000000000000000000000000000000000000000030000001A4FAE8B200000000000000000000000000000000000000000000000030000003762165920000000000000000000000000000000000000000000000003000000FB5B7C543A6700000000000000000000 ;end ;46-1、待机总是显示日期及自定义的文字或图标 v2 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=322936 ;待机总是显示日期及自定义的文字或图标 v2 ;Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ;Date: 2007.04.13 ;Update:2007.5.30 ;V2更新：文字或符号显示在日期后面（v1是显示在日期前） ;参照《待机总是显示日期及自定义的文字或图标 v1》 ;简体中文15版修正By segalgx replace:A0E009F0BCFA0F906C4610341094041CE0680130E060216907A809F0F6FC07A8:C046 replace:786A002804D00D4A01A8002109F019FFF869416B3430C96809F021FA01A90AF0:0A9840010E4A12180D2101A8 replace:281D9F5000B500F003F8002002BC084710B594B0041CA06A8069132108400028:F0A79C50 ;显示内容（根据选择的不同情景模式显示，对应：标准/静音/会议/户外/寻呼机）unicode格式 ;修改成跟原来情景模式一样，为了更好的显示效果，情景模式名称前面加个空格（代码2000） replace:30B5041C0D1C0A4860600A48A0600A48E0600A4820610A4860610A482060201C:704700000300000002000768C651000000000000000000000000000000000000000000000300000020005997F397000000000000000000000000000000000000000000000300000020001A4FAE8B00000000000000000000000000000000000000000000030000002000376216590000000000000000000000000000000000000000000003000000FB5B7C543A6700000000000000000000 ;end ;47、修改情景模式名称寻呼机为空白，桌面显示更清爽 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=313249 ;修改情景模式名称寻呼机为空白，桌面显示更清爽 ;作者：segalgx ;日期：2007-4-11 ;自己在情景模式里修改名称，好像不能用空白的，虽然可以用”.“，但是桌面还是会看到小小一点，补丁修改修改情景模式”寻呼机“为空白，使桌面显示更清爽 replace:6C001100040000000140FD4D0768C6515997F3971A4FAE8B37621659FB5B7C543A675A003A005C00530079007300740065006D005C0053006F0075006E00640073005C004400690067006900740061006C005C004E006F005F0053006F0075006E0064002E0077006100760004000C001000140018001C0022006C00:6C001100040000000140FD4D0768C6515997F3971A4FAE8B376216592000200020005A003A005C00530079007300740065006D005C0053006F0075006E00640073005C004400690067006900740061006C005C004E006F005F0053006F0075006E0064002E0077006100760004000C001000140018001C0022006C00 ;end ;48、禁止快速搜索网络 0.1 测试版（需TP） ;原帖见bryan2k4的回复，这里，18楼 ;http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=210508 ;**禁止快速搜索网络 0.1 测试版** ; 打补丁需要使用Vklay ; 要使用此补丁，需要割TP ; 只能应用于15版的Egold ; 5D7C8: 1EF1 1FF1 5D7A2: E004 E014 ; 4AD94: E04E E06E 4ADB0: E06E E04E ;end ;49、改变震动方式（需TP） ;原帖见bryan2k4的回复，这里，18楼 ;http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=210508 ;*** 改变震动方式*** ; 打补丁需要使用Vklay ; 要使用此补丁，需要割TP ; 只能应用于15版的Egold ; ;一次震动时间(毫秒) 530EE: F401 FA00 ;两次震动期间的间隔时间(毫秒) 530F2: F401 FA00 ; 默认01F4（500毫秒)修改为 00FA（250毫秒） ;50、sx1的一卡多号补丁v.2.4.2（需TP） ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=318323 ;教程geliner 的《一卡多号补丁测试成功！》 ;51、屏蔽OTP中IMEI检查，用于修改IMEI（需TP） ;原帖见geliner的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=318929 ;*** Disable check IMEI number in OTP - use only the one stored in EEPROM ;Firmware : SX1_v15 E_Gold 321EEA:E02C00C066FC E02E00E066FE 321EF0:FF3FF2FD02FEF0E8F0F9DAB2DE420802 FF3FF2FF02FEF0C8F0D9DAB236410802 321F00:48403D11 CC00CC00 ;52、用于一卡多号的修改工程模式菜单显示 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=318542 ;用于一卡多号的修改工程模式菜单显示 ;unicode格式，不足的以2000补齐 ; Accu Monitor －－>Sim6 ,Charger Monitor －－>Sim7 不确定是不是这个 ; ; Serving Cell －－> Real Sim replace:0CAB530065007200760069006E0067002000430065006C006C00:0CAB5200650061006C002000530069006D002000200020002000 ; Neighbour Cell list －－>Sim2 replace:13AB4E00650069006700680062006F00750072002000430065006C006C0020006C00690073007400:13AB530069006D003200200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000 ; GPRS Monitor －－>Sim3 replace:0CAB470050005200530020004D006F006E00690074006F007200:0CAB530069006D00330020002000200020002000200020002000 ; CSD Monitor －－>Sim4 replace:0BAB43005300440020004D006F006E00690074006F007200:0BAB530069006D00340020005200020002000200020002000 ; (S)Exit －－>Sim5 replace:07AB2800530029004500780069007400:07AB530069006D003500200020002000 ; Accu Monitor －－>Sim6 replace:0CAB410063006300750020004D006F006E00690074006F007200:0CAB530069006D00360020002000200020002000200020002000 ; Charger Monitor －－>Sim7 replace:0FAB430068006100720067006500720020004D006F006E00690074006F007200:0FAB530069006D00370020002000200020002000200020002000200020002000 ;end ;53、Z盘增加gb2312.cpl转码工具 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=320903 ;Z盘增加gb2312.cpl转码工具 ;作者：segalgx ;日期：2007-5-23 ;sx1自带的转码工具有gbk，hz，big5，缺少gb2312.cpl，导致智能影院外挂字幕不能正确显示，还有一些电子书软件乱码。 ;打补丁后应该不用额外再装任何的cpl转码（charconv）文件了 ;补丁替换win1250.cpl文件 replace:C4040000D0D7C550:2C020000D0D7C550010A6700620032003300310032002E00430050004C00 replace:790000101A600010D6590010F3C1FDB835D8C55034D8C55000000000F0040000C404000000000000000000000010000000001000002000001C16F2500B000000F015F2509BA551A7000000000100AF00030000005E01000000004000000000000000000100B500F007F802BC084700000048704728D9C5500020704700B5FFF7: ;end ;54、patch 115 减少A盘容量用于增加C盘容量 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=325860 ;patch 115 减少A盘容量用于增加C盘容量 ; by Vovan888 , oslik.ru ; 16 june 2007 ;可以跟“增大C盘”（限32Mflash）补丁一起应用 ;应用补丁后，会自动格式化C盘（注意先备份） ;注意修改相应的A盘镜像补丁大小 ;补丁默认修改A盘为1024k（1M） ; set disk A size to 1024K replace:E20E17A0E3:E20116A0E3 ; set disk A size to 512K ;replace:E20E17A0E3:E20217A0E3 ; set disk A size to 256K ;replace:E20E17A0E3:E20117A0E3 ; set disk A size to 128K ;replace:E20E17A0E3:E20218A0E3 ; set disk A size to 64K ;replace:E20E17A0E3:E20118A0E3 ;end ;55、禁止A盘 ;原帖见shinechou的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=325984 ;*** Отключение диска А полностью *** ;*** Disable disk A *** ; by Vovan888, oslik.ru ;解释一下：这个补丁是115补丁的后续版本，就是把A盘的容量减为0了，都给C盘用了 ; remove BL CEStart__LoadRolfDrive_void_ replace:FFF777FB6846FFF7CCFF6846FFF7C1FF002802D00C20FFF7CCFF:68466846 ; this part is from patch 115: ; set disk A size to zero replace:E20E17A0E3:E20010A0E3 ;end ;56、增大A盘容量（限32M flash机子） ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=326077 ; 增大A盘容量（限32M flash机子） ; by Vovan888 , oslik.ru ; 16 june 2007 ;注意先备份C盘 ;需要配套的工具生成新的A盘补丁 ;如何检测机子是否32M flash，见《增加C盘空间到11.8MB》 ; set disk A size to 7MB (for 32MB flashes only!) replace:E20E17A0E3:E20716A0E3 ;end ;配套制作A盘软件 macpacker_patched_15mb.rar ;57、patch117 使sx1识别32M 内存 ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=336660 atch 117 Allow 32 MB SDRAM to work on SX1 ; by Vovan888 , Kirill_1990-sx1，oslik.ru ; Omap: Core-Img (Z1) ;应用该补丁要先装好32M 内存 ;你可以使用一些sdram，比如HYB25L256160AC-7.5（英飞凌32M） ;如何替换可以参照这里：gyfhpme的《普天同庆，硬件改造加大sx1运行内存到32M成功》 ;补丁与减少内存延时补丁不兼容 replace:B0F00501B4F0050100CEFEFF:F0F00501F4F00501 ;end ;58、patch118 使支持NOKIA通用的图片信息（OTA文件） ;原帖见segalgx的http://mobile.0110.c n/viewthread.php?tid=338610 ;patch118 使支持NOKIA通用的图片信息（OTA文件） ; Author: Rascal ;Created on 24.08.2007 ;简体中文15版 修改by segalgx ;使到sx1支持短信发送和接收nokia通用图片（OTA格式）（OTA图片放c:\nokia\images\pictures，或者在个人相册中浏览发送），现在手机可以查看OTA的图片了 replace:A8040000C0082E50:6603 replace:880421003A180010010064000D007C390010513900102000020000007E390010513900102000040000008A3900105139001020000A0000009839001051390010: ;end ;59、个人相册设置背景图像高度修正为132，去掉上下横线 ;个人相册设置背景图像高度修正为132，去掉上下横线 ;segalgx 2007-9-30 ;用自带的个人相册设置背景图像，默认分辨率是174*130，这样会造成上下有横线，打过去中间横线补丁后，中间部分可以用174*132，补丁修正了个人相册设置背景图像的问题，现在用个人相册设置背景图像，分辨率是174*132 replace:8221009051600099019A281C:84 ;end ;60、改变剪贴板文件Clpboard.cbd路径到C atch 120 改变剪贴板文件Clpboard.cbd路径到C ; Author: Rascal ; 2007-11-19 ;修改原来文件所在目录d:\system\data改为C:\system\data replace:44003A005C00530079007300740065006D005C0044006100740061005C0043006C00700062006F006100720064002E006300620064:43 ;end ;61、短按关机键屏蔽情景模式菜单显示 ; 短按关机键屏蔽情景模式菜单显示 ; Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl ; Created: 2007.11.06 ; Firmware: Siemens SX1 possibly all versions. Tested on fw15. ; ; 短按关机键，不显示情景模式菜单. ; 应用补丁后，短按关机键，只显示： ; - 关机 ; - 锁闭手机 ; - 锁键盘 replace:04F0FEF944466168AA246400281901602C480168:C046C046 ;end ;62、patch121显示提供商文件夹 atch 121 显示供应商文件夹 ;Author: Rascal ;中文版修改By segalgx ;刷机勾选Z1、Z2 ; 补丁修改文件101F4CD2.ini ，AppShellShowOperatorFolder参数由-1修改成1 ;应用补丁后，格机或者直接删掉c:\system\sharedata\101F4CD2.ini重启，菜单桌面多了一个“提供商”文件夹，注意该文件夹改名后，文件夹图标会变成跟新建文件夹一样的图标 replace:3C000000C013E850:3A000000C013E850 replace:FFFE4100700070005300680065006C006C00530068006F0077004F00700065007200610074006F00720046006F006C006400650072003D002D0031:FFFE4100700070005300680065006C006C00530068006F0077004F00700065007200610074006F00720046006F006C006400650072003D00310000 ;end ;63、[egold]接通振动 ; 接通振动 ;Author: Rascal ; 只能用于SX1 v15 版 ;用于15版，机子需TP，或可以连接vklay（bootcore bug） ; 用vklay打补丁 ; 振动时，话筒关闭，对方听不到震动的噪音 00028AC4: DA8264A8 DAFD0010 007D1000: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA01FE8ADA8AB2FDE6FC2F00DA8B3EDD 007D1010: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FC3A10E6FDFD00E00E88D088C088E0 007D1020: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FC00E0E01DE6FE1B00E00FDAB832DC 007D1030: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0806DA01088BFA8264A8E00CDA8B3EDD 007D1040: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FA8AC2FD ;007D1028: 1B 10 ;振动强度 ;64、[egold]接通震动v2 [egold]接通震动v2（打此补丁手机需TP）; 接通振动v2 ;作者 © Rascal ; SX1v15 版，用vklay打补丁 ; v2版，去电才振动 00028AC4: DA8264A8 DAFD0010 007D1000: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA01FE8AD7400500F2FC4E1548C68D17 007D1010: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA8AB2FDE6FC2F00DA8B3EDDE6FC4610 007D1020: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FDFD00E00E88D088C088E0E6FC00E0 007D1030: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E01DE6FE1B00E00FDAB832DC0806DA01 007D1040: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 088BFA8264A8E00CDA8B3EDDFA8AC2FD 007D1034: 1B 1F ;振动强度 ;end ;65、[egold]搜到信号嘀嘀提示音 ;搜到信号嘀嘀提示音 ;作者 © Rascal ; SX1v15 用vklay打补丁，手机需TP ;搜到信号，手机发出嘀嘀声，方便修改了logo或一卡多号的知道手机已经搜索到信号 02E0B2: DA85C4AE CC00CC00 02E0B6: 4840 CC00 02E0B8: 2D12 CC00 ;end ;66、[egold]换sim卡固定拨号v1 [egold]换sim卡固定拨号v1; 换sim卡固定拨号v1 ;防盗补丁（？） ;作者 Rascal ; 用vklay打补丁，手机需TP ;适用15版 ;补丁作用：换sim卡后，如果补丁开启，sx1拨出去的电话都会“悄无声息”的指向补丁指定的号码，而通话记录显示的还是你拨的号码 ;开启：待机下输入“*1*密码”（不带引号），再按拨号键，有“嘀”声，密码默认是1234，见补丁中注解 ;关闭：待机下输入“*0*密码”（不带引号），再按拨号键，有较大“嘀嘀嘀”声，密码默认是1234，见补丁中注解 ; ; 024B1A: DA827A39 DAF10030 713000: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 88C088D088E088F0E08E88E0E6FEA830 713010: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FFC403F08DDAB2DE42080248402D29 713020: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E08E88E0E6FEB030E6FFC403F0D8DAB2 713030: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DE42080248402D22DA85DAA348402D23 713040: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E09C88C0E6FCB830E6FDC403E6FEE60C 713050: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FF5400DAB2DE42080248402D1498F0 713060: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 98E098D098C0E6FCC230E6FDC403FA82 713070: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 7A39DA8508A4E6FC26000D03DA85F0A3 713080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E04CDA8B3EDD98F098E098D098C0FA82 713090: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 7A39DA8B643FDA85DAA348412D04E6FC 7130A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2600FA8B3EDDDB002A302A3132333400 7130B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2A312A31323334000800000000000000 7130C0: FFFF 0000 7130AB: 31323334 31323334 ; - 补丁开启默认密码：1234 7130B3: 31323334 31323334 ; - 补丁关闭默认密码：1234 7130B8: 080000000000000000 080000000000000000 ;- imsi号码，请替换成你自己的sim卡IMSI。用于确定授权sim卡，可以利用读卡器读取（用过一卡多号的应该很清楚，这个不是KI，瞬间可以读出来的），或者利用附件的getismi软件直接在手机运行获取。 ; 指定手机换sim卡后固定拨至的号码，默认+8613800138000，以00结尾 7130C2: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2B3133383030313338303030300000 ;0AED12: DA8B643F DAF19230 ;手机有信号自动禁止补丁，默认不应用 ;end ;67、[egold]通话振动提醒 ; 通话振动提醒 ;Author: Rascal ; 用于15版，手机需TP ; 用vklay打补丁 ;设置手机通话过程中，每分钟振动提醒 ; 振动时，话筒关闭，对方听不到震动的噪音 013994: 4841 CC00 013996: 3D13 CC00 0139AE: E6FC0C04 DAFDA010 0139B2: E6FD1300 CC00CC00 0139B6: E6FE5A00 CC00CC00 0139BA: DA01AC95 CC00CC00 07D10A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA01FE8ADA8AB2FDE6FC2F00DA8B3EDD 07D10B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FCD610E6FDFD00E00E88D088C088E0 07D10C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FC00E0E01DE6FE1000E00FDAB832DC 07D10D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0806FA01088BE00CDA8B3EDDFA8AC2FD ;07D10C8: 10 08 ;振动强度 ;振动开始时间 ;作者© SiNgle, RizaPN, § Rascal 0139A8: F2F40CFE DAFDE010 7D10E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F2F40CFE46F43200DB00 ;默认第50秒振动 ;7D10E6: 32 32 ; (振动开始时间) ;68、[egold][MP基础补丁]sx1的master patch v1补丁 ; Master patch v1 ;作者 Rascal ;MP基础补丁，注意与 [egold]换sim卡固定拨号v1 冲突，需撤销 ; 手机需TP，用vklay打补丁 ; 用于15版，中文15版sx1测试通过 ; 使其他补丁可以通过USSD（待机输入数字，再按拨号键，类似移动的网上营业厅，待机输入*125＃，再按拨号键）命令实时调整补丁参数 024B1A: DA827A39 DAF10030 713000: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DC4DA84C47F92A003D2E27F8300047F8 713010: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0900ED2988C088D088E088F008C2E109 713020: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FF76305C2400F4D750C403984F985F 713030: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA8B22EAE00E88E088E088E0E6FF8000 713040: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 88F0E6FCDE13E6FD0009E00FDA8AF8CB 713050: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06F0080098F098E098D098C0E004DC4D 713060: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B84CFA827A39CC00CC00FA827A39E04C 713070: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA8B3EDDDB006E30F1006E30F1006E30 713080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F1006E30F1006E30F1006E30F1006E30 713090: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F1006E30F1006E30F1006E30F100E00E 7130A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 88E088E088E0E6FF800088F0E6FCDE13 7130B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FD0009E00FDA8AA4CB06F00800DB00 ;end ;69、[egold][mp]通话振动提醒v2 ; 通话振动提醒v2 ;作者 Rascal ;手机要先打“master patch v1补丁” [egold]sx1的master patch v1补丁 ;手机需TP，用vklay打补丁 ; 用于15版，中文15版sx1测试通过 ; 使用方法,待机输入“1*N”，再按拨号键（N是提醒时间（秒） ;比如在50秒提醒，输入1*50，按拨号键 013990: DA85DAA3 CC00CC00 013994: 4841 CC00 013996: 3D13 CC00 0139AE: E6FC0C04 DAFDA010 0139B2: E6FD1300 CC00CC00 0139B6: E6FE5A00 CC00CC00 0139BA: DA01AC95 CC00CC00 0139A8: F2F40CFE DAFDE010 7D10A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA01FE8ADA8AB2FDE6FC2F00DA8B3EDD 7D10B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FCD610E6FDFD00E00E88D088C088E0 7D10C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FCF008E00DE6FE1000E00FDAB832DC 7D10D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0806FA01088BE00CDA8B3EDDFA8AC2FD 7D10E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D7400000F2F50009F2F40CFE4045DB00 7D10F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E005DC4DA84C49902D1927F9300047F9 7D1100: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0900ED1327F8300047F80900ED0E4980 7D1110: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2D0407FA0A0029810DFA01A9D7400000 7D1120: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F6F50009E04CDA8B3EDDDB0027F83000 7D1130: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 47F80900EDFAF1A80DF1 71307A: 6E30F100 F010FD00 7D10C8: 10 1B;振动强度 ;end ;70、[egold][mp]调整振动模式v1 ; 调整振动模式v1 ;作者 = NeoSpb =, Rascal ;手机要先打“master patch v1补丁” [egold]sx1的master patch v1补丁 ;手机需TP，用vklay打补丁 ; 用于15版，中文15版sx1测试通过 ;使用方法：待机下输入“2*N”（不带引号），按拨号键，可以实时知道效果（N为1～8中任意一个数字） ;比如输入2*2，拨号键，手机会即时振动显示振动模式（标准模式为2*2） ;大家可以尝试一下1～8种不同的振动效果 0BB7B8: E6FC961E DAF10033 71307E: 6E30F100 7433F100 713300: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 884088508880889088E088F0BB2D4840 713310: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2D2228414847FD01E004E6FCC233E6FD 713320: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C403F0545C1400455C2400C4E6F8961E 713330: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6F91300DC59D4E80800D4F80A0020EC 713340: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 30FD2D09DC79C4C80800C4D80A00C4C8 713350: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0C00C4D80E0098F098E0989098809850 713360: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 9840E6FC961EDB00E004D7400000F3F8 713370: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2A09CB00E004DC4DA98C49802D1E27F8 713380: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 300047F80900ED19D7400000F6F42A09 713390: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FC2F00DA8B3EDDE6FCBC33E6FDF100 7133A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E00E88D088C088E0E6FCF208E00DE6FE 7133B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0002E00FDAB832DC0806DB00E00CFA8B 7133C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3EDD0200F401FFFFF401FCFF00000200 7133D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF EE02FFFFFA00FCFF000002004B00FFFF 7133E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3200FCFF00000200C800FFFF6400FCFF 7133F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 00000200EE02FFFFF401FCFF00000200 713400: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 6400FFFF0A00FCFF000002006400FFFF 713410: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 4E00FCFF00000200EE02FFFFD8000200 713420: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D800FFFFF401FCFF0000FFFFFFFFFFFF ;end ;71、[egold][MP]换sim卡固定拨号v2 ;不了解的请先参考《[egold]换sim卡固定拨号v1 》，v2利用master patch的强大，实现了随时定义“授权”sim卡和固定拨打的号码 ;[egold][MP]换sim卡固定拨号v2 ; 作者 Rascal ;手机要先打“master patch v1补丁” [egold]sx1的master patch v1补丁 ;手机需TP，用vklay打补丁 ; 用于15版 ; 默认密码是“0” ; 功能（操作：输入后，按拨号键）: ; 0*0*密码 -关闭补丁作用 ; 0*1*密码 - 开启补丁 ; 0*2*密码*固定号码 - 固定号码最长15位数，如果是国际号码，输入是要用＃代替+ ; 0*3*旧密码*新密码 - 改密码，默认是0，最长10位 713100: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DC4D984C46F4302A2D0A46F4312A2D0F 713110: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 46F4322A2D2046F4332A2D31DB00BB3A 713120: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 48413DFCDA8508A4E6FC26000D12BB32 713130: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 48413DF4DA85F0A3E09C88C0E6FC1009 713140: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E00DE6FEE60CE6FF5400DAB236410802 713150: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E04CFA8B3EDDBB1E48413DE0DC4DA9BC 713160: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 47FB23003D04E7FB2B00DC4DB9BCF0EC 713170: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F0FDE6FC1A09E00DDAB2A4410DE9BB0A 713180: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 48413DCCF0ECF0FDE6FC0409E00DDAB2 713190: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF A4410DDEE00FE6FE0409E004DC4F99BE 7131A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3D06E7FB30000D03DC4F99BE2D07DC4D 7131B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 99DC2D0441DB3D04E0140DF608C1CB00 7131C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E004CB00DA85DAA348402D1988C088D0 7131D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 88E088F0E09C88C0E6FC1009E00DE6FE 7131E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E60CE6FF5400DAB2DE42080298F098E0 7131F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 98D098C048402D03E6FC1A09E00DDB00 713200: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DA8B643FDA85DAA348412DF9E6FC2600 713210: FFFFFFFF FA8B3EDD 713066: CC00CC00 DAF1C431 713076: 6E30F100 0031F100 ;手机有信号自动禁止补丁，默认不应用 ;0AED12: DA8B643F DAF10032 ;end 分享到：

### 相关帖子 为这个补丁 我已找了两年 还是没找到… 关于lumia 525 充电事项 关于face book的问题 最全补丁 兄弟们,关于N81XX的一些问题 帮忙啊！各位大神！关于游戏自己退出 关于怎么拉黑名单？。 求解一个问题！！！！！ 不知道有没有谁遇到过。 请教关于820应用更新问题 刚买的520 屏幕有个问题 谢谢............ 920锁屏下关机问题！ 关于修改估计主题后无法开机 ME525+刷机问题 没有安装AppsyncXX补丁，并将bigboss源删掉了，然后cydia图标消失了，该怎么恢复 求传一下这个xx补丁…… 刷机后补丁放哪儿能应用？ ### 本帖标签 关于 补丁 问题

lsr668 民兵 UID 2666622 精华 0 积分/帖子 4 威望 0 点 财富值 5 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2008-1-4 手机型号 状态 离线 |
#2 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2008-12-5 11:40 资料 个人空间 短消息 加为好友
真的很怀念西门子时代！！！

羽毛伦次 荣誉卸任管理组 已离职。不回答短信提问 UID 200566 精华 2 积分/帖子 16773 威望 194 点 财富值 2716 塞班币 贡献值 0 点 好评度 215 点 交易信用 0 点 原创小红花 47 朵 人气值 79 点 连续签到天数 1 全部签到天数 2 注册 2006-5-30 手机型号 GalaxyNoteII 来自 杭州 状态 离线 |
#3 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2008-12-5 12:46 资料 个人空间 短消息 加为好友
诺基亚手机除了官方补丁外都不认。。

零分音符 旅长
UID 6301825 精华 0 积分/帖子 1753 威望 0 点 财富值 1871 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2008-11-30 手机型号 安卓 来自 清远 状态 离线 |
#4 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2008-12-5 14:00 资料 个人空间 短消息 加为好友
看着上面的字 ，，，手机只是手机，别用得太累了~~~~
不如笑归红尖去，共我飞花携满袖

lsr668 民兵 UID 2666622 精华 0 积分/帖子 4 威望 0 点 财富值 5 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2008-1-4 手机型号 状态 离线 |
#5 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2008-12-5 16:45 资料 个人空间 短消息 加为好友
唉 诺基亚怎么会这样呢？？ 看看这些西门子的补丁，真是强啊！！！ 自娱自乐，DIY强大！！！ 真的很怀念西门子时代！！！

psp1963 团长
UID 6827048 精华 0 积分/帖子 988 威望 0 点 财富值 1014 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2008-12-31 手机型号 N79.N85 来自 广州 状态 离线 |
#6 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2009-2-24 10:05 资料 个人空间 短消息 加为好友
看到都头晕
无尽的未知

duoluo122 营长 UID 5311297 精华 0 积分/帖子 578 威望 0 点 财富值 499 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2008-9-20 手机型号 状态 离线 |
#7 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2009-3-2 20:42 资料 个人空间 短消息 加为好友
这是不是说明了西门子的缺点太多了 诺基亚 很完美了 就不用了

jcjasonchen 连长 UID 1226280 精华 0 积分/帖子 480 威望 0 点 财富值 486 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2007-5-1 手机型号 状态 离线 |
#8 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2009-3-2 20:47 资料 个人空间 短消息 加为好友
什么鸟人呀，走错了吧

haooow 连长 UID 5473968 精华 0 积分/帖子 385 威望 0 点 财富值 442 塞班币 贡献值 0 点 好评度 1 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 3 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2008-10-6 手机型号 状态 离线 |
#9 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2009-3-3 11:32 资料 个人空间 短消息 加为好友
有些功能确实很需要，可惜nokia现在还不够开放

yanzi6667zoujie 连长
UID 7736331 精华 0 积分/帖子 359 威望 0 点 财富值 336 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2009-2-16 手机型号 C7 状态 离线 |
#10 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2009-3-3 12:51 资料 个人空间 短消息 加为好友
看着真是眼晕呀！

825N79 班长
UID 17280872 精华 0 积分/帖子 90 威望 0 点 财富值 97 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2010-3-26 手机型号 MB860 来自 广东 梅州 状态 离线 |
#11 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2010-6-21 10:35 资料 个人空间 短消息 加为好友
一大堆，晕了！

a12a3456a 师长 没事吃饱了称的
UID 5362291 精华 0 积分/帖子 2446 威望 0 点 财富值 2458 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2008-9-23 手机型号 理想状态：天下无(手）机 状态 离线 |
#12 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2010-9-10 20:42 资料 个人空间 短消息 加为好友
墨迹天气5.1皮肤

maif19 排长 UID 18224916 精华 0 积分/帖子 172 威望 0 点 财富值 98 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2010-4-25 手机型号 状态 离线 |
#13 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2011-4-20 14:53 资料 个人空间 短消息 加为好友
留名备用，估计以后都用不上咯

ckzhihang 连长
UID 17586552 精华 0 积分/帖子 444 威望 0 点 财富值 498 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2010-4-5 手机型号 I4 状态 离线 |
#14 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2011-4-20 17:06 资料 个人空间 短消息 加为好友
眼都花了…

Rui.K 班长 UID 28052173 精华 0 积分/帖子 73 威望 0 点 财富值 73 塞班币 贡献值 0 点 好评度 0 点 交易信用 0 点 原创小红花 0 朵 人气值 0 点 连续签到天数 0 全部签到天数 0 注册 2011-3-9 手机型号 状态 离线 |
#15 大 中 只看该作者 使用道具 发表于 2011-4-20 18:22 资料 个人空间 短消息 加为好友
LZ受不酸的吗？

16 1/2 1 2›› |

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2014-1-11 08:52
京ICP备12006419号

基于Discuz! dospy自优化版本1.0 © 2005-2013 Processed in 0.099237 second(s), 12 queries , Gzip enabled | TOP 清除 Cookies - 联系我们 - dospy智能手机网 - 京公网安备11010502021669 - Archiver - WAP