ScrD+ScrP - это комплект из патча и эльфа, позволяющий устранить мерцание выводимой эльфами информации на главном экране для телефонов на платформе SGOLD.

(с)vGamBIT
(r)feanor
(малюсенькие изменения) - tridog/@@@

***********************************************************************
Порядок установки:

1. Заливаем ScrD в папку x:\ZBin\Daemons
2. ВНИМЕНИЕ! Все демоны, рисующие что либо на гэ кладем в x:\ZBin\Daemons\Scr
3. Ставим патч ScrP для вашей модели телефона (можно поискать а базе патчей (http://patches.kibab.com) или в посвященной эльфу теме на форуме Сименс Клуб (http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=66488 )).
4. Если все ок то все эльфы, заточенные под данную технологию будут рисовать на главном экране не моргая.

Для работы через ScrP+ScrD эльфы необходимо модифицировать. Существующие на данный момент эльфы без заточки под ScrD+P по прежнему будут моргать. Обращайтесь к авторам эльфов.

Также теперь ScrD+P работает с эльфами, заточенными под патч IdleDisp. Использовать эльф-"переходник" scr_updater.elf больше не нужно.

***********************************************************************
Эльфы, в которых на данный момент реализована поддержка ScrP+ScrD / IdleDisp:
* MiniGPS;
* ExtraInfo;
* IdleLinks;
* OpsosPic.

***********************************************************************
Информация для разработчиков по адаптации под ScrD+P:

Допустим у нас есть функия отрисовки чего-либо и называется она ReDraw
для того чтоб добавить обработчик;

	IPC_REQ ipc={"ScrD","Имя эльфа",(void*)ReDraw};
	GBS_SendMessage(MMI_CEPID,MSG_IPC,0,&ipc);

чтобы удалить:

	GBS_SendMessage(MMI_CEPID,MSG_IPC,1,&ipc);
