block5401 (0x30*20=960 bytes ):
IM SI FF FF FF FF FF FF FF FF S1 S2 S3 S4 FF FF  
KI FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
00 SP NF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

SPN - sim name

block5402 (0x50*20=1600 bytes )/block5403(0x50=80 bytes ):
LO CI FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
BC CH FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
KC FF FF FF FF FF FF FF FF FF R1 R2 R3 R4 FF SN
SM S- CE NT ER 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 TS TA SP IP 


SN - current sim-number 
IP - inet profile number
SP - sms-profile (SGOLD) 
SMS-CENTER - SMSC-number (NSG)
TA - time to auto switch in mins
TS - sim number to auto switch
S1-S3 - reserverd static
S4 - operator group id
R1-R4  - reserverd 