; *** Don't change backlight level in camera ***
;
; Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl
; Date: 2007.03.13
; Firmware: Siemens SX1 possibly all versions. Tested on fw15 and fw14-o2.
; Thx to fca00000 and his O2_14 "symbol.txt"

; Don't set max backlight level in camera mode.
; It is usefull for Dimmer users and to save battery.

; Wylacznie zmiany intensywnosci podswietlania w aparacie.
; Po wlaczeniu aparatu podswietlanie nie zostaj ustawione na maximum.
; Przydatne dla uzytkownikow Dimmera oraz do oszczedzania baterii.

replace:8096980051688868002802D0081C07F0AFF903B010BC01BC0047:00000000

; As far as I know, nothing is broken. But I don't response of any problems
; connecting with using this patch. Good luck ;)

; Z tego co wiem, patch nie powoduje żadnych skutków ubocznych, ale nie ponosze
; odpowiedzialności za szkody wywołane używaniem go. Powodzenia ;)

; Technical info:
; Patch modify file "camera.app" in Z1.
; I changed method CBacklightEngine::SetBacklightValue(int)
; In this method I modified one parameter of calling
; stub CPeriodic::Start(TTimeIntervalMicroSeconds32, TTimeIntervalMicroSeconds32, TCallBack)
;--------------------------------------------------------------------------

wywala zmiane intensywnosci podswietlania (ale gasnie standardowo):
;replace:10B5A424640000190068FDF71BFF10BC01BC0047:10B5A424640000190068C046C046

to samo:
;replace:07F0CDF90AE0911A7B508096980051688868002802D0:C046C046

;wywala zmiane intensywnosci podswietlania:
replace:8096980051688868002802D0081C07F0AFF903B010BC01BC0047:00000000