ИСТРУКЦИЯ ПО РАЗБОРКЕ КОРПУСА И ОБНАРУЖЕНИЮ ТЕСТПОИТА ДЛЯ SIEMENS C55

Снимаем заднею крышку телефона, а затем поддеваем плоской отвёрткой выемки

Сейчас ваш телефон должен выглядеть вот так, Красным отмечены те болты, которые вы должны открутить

Для обнаружения тестпоинта нужно снять нижнюю защитную крышку(которая ближе к картоприемнику) На нее указывает стрелка на рисунте ниже

А теперь ищем сам тестпоинт Вы его хорошо увидите на рисунках

Автор инструкции, а также сайт на котором она опубликована, ни какой ответственности за возможные неисправности не несет
При публикации данной инструкции на вашем ресурсе обязательно сделайте ссылку на сайт автора!!!

2003 (c) Agent www.agent.dax.ru