- Skip to navigation
- Skip to content

## SieDevelop
Сегодня: 12:21, 14.08.2012 г.
Jabber: sg@conference.jabber.ru БФ: CX75v25

# SieDevelop

Поиск :

## CPU Tester

CPU Tester - Тестер частоты и производительности CPU.

© Dimadze
V1.1

Скачать:

SGold
Исходники (IAR)

Cкриншот:

Описание:

Единственный тестер производительности процессора на SGold, на другие платформы не распространяется, т.к. RTC (читайте далее), а точнее работа с ним известна только для SGold.

Показывает количество миллионов операций в секунду.
Операции, т.е. инструкции не только арифметические, но и типа "чтение/запись" поэтому показатель, который выдаёт эльф, RDMIS не стоит сравнивать с показателем MIPS, т.к интсрукции чтения и записи очень медленные по сравнению с арифметическими и этот показатель в разы меньше.
Для счётчика секунды используется независимый модуль RTC (Real Time Clock) напрямую у него своя частота (32 KHz), поэтому "процессорная частота" на него не влияет. Результат сразу выдаётся также в MHz, с погрешностью +/- 5 МГц, вообще в погрешность входят:

- Погрешность счётчика инструкций
- Погрешость вычислений квадратичной ф-ии
- Погрешность из-за недозалоченной OS

При подсчёте реальной частоты (МГц) использовались экспериментальные данные:

Перед вами график зависимости частоты процессора МГц и показателя тестера RDMIS.

^ Вверх

Предыдущая страница: Патчезависимые ELF'ы
Следующая страница: FMAP Viewer

### Вы можете добавить свой комментарий:

Звёздочкой (*) помечены пункты, которые обязательны для заполнения.
Если требуемые условия не будут выполнены, запрос на добавление
комментария будет проигнорирован!

^ Вверх

| Реклама на сайтах Red Z Group
Бесплатный хостинг
Бесплатный хостинг: Apache, PHP 5.2, MySQL 5.1, 300 MB. PHP: Zend Optimaizer, GD, zlib, mbstring, mysqli, mcrypt и др.